# Driftstart

## In- och urkoppling

- Se till att du kan manövrera på-/av-strömbrytaren utan att släppa handtaget.

För att slå på arbetsbelysningen, skjut på-/av-strömbrytaren (1) framåt så att visas på brytaren. Arbetsljuset förbättrar siktförhållandena i det omedelbara arbetsområdet.

- Titta inte in direkt i arbetsljuset. Det kan blända dig.

För att slå på elverktyget, skjut på-/av-strömbrytaren (1) ytterligare framåt så att "I" visas på brytaren.

För att stänga av elverktyget och arbetsbelysningen, skjut på-/av-strömbrytaren (1) bakåt så att "0" visas på brytaren.

Observera: om elverktyget inte stängs av automatiskt på grund av urladdat eller överhettat batteri, stäng av elverktyget med strömbrytaren (1).
Ladda batteriet resp. låt det svalna innan du startar elverktyget igen. Annars kan batteriet skadas.

## Förval av svängningstal

Med reglaget svängningsförval (5) kan du förvälja svängningstalet och ändra det under drift.

Lämpligt svängningstal beror på material och arbetsförhållande. Prova fram den bästa inställningen genom praktiska försök.

Oscillationsfrekvens nivå ”6” rekommenderas för sågning och kapning av hårdare material som t.ex. trä eller metall. Oscillationsfrekvens nivå ”4” är till för slipning eller för bearbetning av mjukare material som plast.

Observera: beakta uppgifterna för max. oscillationsfrekvens på insatsverktygen eller deras förpackning. Arbeta med insatsverktyg som t.ex. slip- och räfflade insatsverktyg max. på oscillationsfrekvens nivå ”4”. För hög oscillationsfrekvens ökar slitaget på insatsverktygen betydligt och kan leda till att de sluta fungera i förtid.