# Buller-/vibrationsdata

Bullernivåvärde fastställt enligt EN 62841‑2‑4.

Den A-klassade bullernivån för enheten är typiskt 80 dB(A). Osäkerhet K = 3 dB. Bullernivån vid arbetet kan överskrida angivna värden. Bär hörselskydd!

Totala svängningsvärden ah vektorsumma för tre riktningar) och osäkerhet K beräknat enligt EN 62841‑2‑4:
Slipning: ah = 3,4 m/s2, K = 1,5 m/s2,
Sågning med instickssågblad: ah = 2,9 m/s2, K = 1,5 m/s2,
Sågning med segmentsågblad: ah = 3 m/s2, K = 1,5 m/s2.

Den vibrationsnivå och det bullervärde som anges i dessa anvisningar har uppmätts enligt en mätmetod som normerats och kan användas för att jämföra elverktyg med varandra. Mät‌metoden är även lämplig för preliminär bedömning av vibrations- och bullernivån.

Den angivna vibrations- och bullernivån representerar den huvudsakliga användningen av elverktyget. Om däremot elverktyget används för andra ändamål, med andra insatsverktyg eller inte underhållits ordentligt kan vibrations- och bullernivån avvika. Då kan vibrations- och bullernivån under arbetsperioden öka betydligt under hela arbetstiden.

För en exakt bedömning av vibrations- och bullernivån bör även de tider beaktas när elverktyget är avstängt eller är igång, men inte används. Detta reducerar vibrations- och bullerbelastningen för den totala arbetsperioden betydligt.

Bestäm extra säkerhetsåtgärder för att skydda operatören mot vibrationernas inverkan t. ex.: underhåll av elverktyget och insatsverktygen, att hålla händerna varma, organisation av arbetsförloppen.