# Tekniset tiedot

Akku-Multi-Cutter-monitoimityökalu | GOP 185‑LI
--- | ---
Tuotenumero |  | ‎3 601 HG2 0..‎‎‎‎
Nimellinen jännite | V= | 18
Tyhjäkäyntikierrosluku n₀ | min–1 | 10 000–20 000
Värähtelykulma vasemmalle/oikealle | ° | 1,7
Paino EPTA-Procedure 01:2014 -ohjeiden mukaan | kg | 1,5−2,6A)
Suositeltu ympäristön lämpötila latauksen aikana | °C | 0…+35
Sallittu ympäristön lämpötila käytössäB) ja säilytyksessä | °C | –20…+50
Suositellut akut |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Suositellut latauslaitteet |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  riippuen käytetystä akusta

B)

  rajoitettu teho, kun lämpötila on < 0 °C

Arvot voivat vaihdella tuotteen mukaan ja riippuvat käyttö- ja ympäristöolosuhteista. Lisätietoja saat verkko-osoitteesta www.bosch-professional.com/wac.