# การเปลี่ยนเครื่องมือ

- สวมถุงมือป้องกันอันตรายเมื่อเปลี่ยนเครื่องมือ การสัมผัส‌กับ‌เครื่องมือ‌อาจ‌ทำให้‌บาดเจ็บ‌ได้

##

กรุณาสังเกตเครื่องมือที่จะใช้กับเครื่องมือไฟฟ้าของท่าน

เครื่องมือ | GOP 185‑LI
--- | ---

ตารางต่อไปนี้แสดงตัวอย่างสำหรับเครื่องมือ กรุณาดูเครื่องมืออื่นๆ ในรายการอุปกรณ์ประกอบ บ๊อช ที่ได้อธิบายไว้อย่างครอบคลุม

เครื่องมือ | วัสดุ | การใช้งาน
--- | --- | ---
| AIZ 10 AB Starlock ใบเลื่อยจ้วงตัดโลหะสองชั้นขนาด 10 × 20 มม. สำหรับไม้และโลหะ | ไม้เนื้ออ่อน พลาสติกอ่อน แผ่นยิปซัม รูปโครงร่างโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและอลูมิเนียมผนังบาง แผ่นเหล็กบาง ตะปูและสกรูไม่ชุบแข็ง | การตัดแยกและการลดขนาดเล็กลง; การตัดแต่งความละเอียดอ่อนในงานไม้; ตัวอย่าง: ตัดช่องสำหรับตัดสาย งานตัดในยิปซั่ม เลื่อยสำหรับล็อคและอุปกรณ์
| AIZ 32 EPC Starlock ใบเลื่อยจ้วงตัดสำหรับงานไม้ HCS ขนาด 32 × 50 มม. | ไม้เนื้ออ่อน | จ้วงตัดลึกและแยกออกแบบไร้รอยฉีกขาดด้วยเลื่อยวงเดือน (Curved-Tec); รวมทั้งสำหรับเลื่อยชิดขอบ ในมุม และบริเวณเข้าถึงยาก เช่น; จ้วงตัดหรับติดตั้งตะแกรงช่องระบายอากาศ หรือช่องสำหรับเต้าเสียบ
| AIZ 32 APB/ AIZ 32 APIB Starlock ใบเลื่อยจ้วงตัดโลหะสองชั้นขนาด 32 × 50 มม. สำหรับไม้และโลหะ | วัสดุคอมโพสิตทำจากไม้และโลหะซึ่งไม่ใช่เหล็กอ่อน ตะปูและสกรูไม่ชุบแข็ง ท่อทำจากโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และโพรไฟล์ขนาดเล็ก | งานตัดและจ้วงตัดลึกเรียบเสมอกันและไร้รอยฉีกขาดในงานไม้ โลหะที่ไม่ใช่เหล็กอ่อนและพลาสติกด้วยขอบเลื่อยวงเดือน (Curved-Tec); ตัวอย่าง: ช่องสำหรับเต้าเสียบและท่อ งานตัดราบเรียบเสมอกันในตะปูและสกรูไม่ชุบแข็ง
| PAIZ 32 APB StarlockPlus ใบเลื่อยจ้วงตัดโลหะสองชั้นขนาด 32 × 60 มม. สำหรับไม้และโลหะ | วัสดุคอมโพสิตทำจากไม้และโลหะซึ่งไม่ใช่เหล็กอ่อน ตะปูและสกรูไม่ชุบแข็ง ท่อทำจากโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และโพรไฟล์ขนาดเล็ก | จ้วงตัดในไม้ วัสดุที่เป็นไม้ที่มีความกัดกร่อน และพลาสติกอย่างรวดเร็วและลึก งานตัดไร้รอยฉีกขาดด้วยขอบตัดแบบมน (Curved-Tec); ตัวอย่าง: แยกท่อนอกกลุ่มเหล็กและรูปโครงร่างที่มีขนาดเล็กกว่า ตัดตะปูและสกรูไม่ชุบแข็ง และรูปโครงร่างเหล็กที่มีขนาดเล็กกว่าอย่างง่ายดาย
| AIZ 32 BSPB/ AIZ 32 BSPIB Starlock ใบเลื่อยจ้วงตัดโลหะสองชั้นขนาด 32 × 50 มม. สำหรับไม้แข็ง | ไม้เนื้อแข็ง แผ่นลามิเนต | งานตัดและจ้วงตัดไร้รอยฉีกขาด ในแผงเคลือบหรือไม้เนื้อแข็งด้วยเลื่อยวงเดือน (Curved-Tec) ฟันปลาญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับไม้เนื้อแข็ง; ตัวอย่าง: การติดตั้งสกายไลท์ ช่องสำหรับเต้าเสียบ
| AIZ 32 AT/AIZ 32 AIT Starlock ใบเลื่อยจ้วงตัดคาร์ไบด์ขนาด 32 × 40 มม. สำหรับโลหะ | โลหะแข็งซึ่งมีส่วนผสมของเหล็ก วัสดุที่มีความกัดกร่อนสูง ไฟเบอร์กลาส แผ่นยิปซัม แผ่นใยไม้อัดซีเมนต์ | เลื่อยวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงหรือโลหะเหล็ก อายุการใช้งานยาวนานด้วย BOSCH Carbide Technology; ตัวอย่าง: ตัดแผ่นหน้าตู้ในครัว เลื่อยตัดสกรูชุบแข็งและสแตนเลสได้อย่างง่ายดาย
| AIZ 32 APT/AIZ 32 APIT Starlock ใบเลื่อยจ้วงตัดคาร์ไบด์ขนาด 32 × 40 มม. สำหรับวัสดุหลากหลายรูปแบบ | แผ่นโลหะเหล็กแข็ง อีพ็อกซี่ บอร์ดยิปซั่ม GFK CFK บอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์ | จ้วงตัดลึกและแยกออกแบบไร้รอยฉีกขาดด้วยเลื่อยวงเดือน (Curved-Tec); อายุการใช้งานยาวนานด้วย BOSCH Carbide Technology; ตัวอย่าง: เลื่อยตัดแผ่นโลหะ ตัดเฉือนสกรูที่ขอบหน้าต่าง
| PAIZ 45 AT/ PAIZ 45 AIT StarlockPlus ใบเลื่อยจ้วงตัดคาร์ไบด์ขนาด 45 × 50 มม. สำหรับโลหะ | โลหะแข็งซึ่งมีส่วนผสมของเหล็ก วัสดุที่มีความกัดกร่อนสูง ไฟเบอร์กลาส แผ่นยิปซัม แผ่นใยไม้อัดซีเมนต์ | แผ่นเลื่อยแบบกว้างสำหรับเลื่อยตัดวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงหรือโลหะเหล็ก อายุการใช้งานยาวนานด้วย BOSCH Carbide Technology; ตัวอย่าง: ตัดแผ่นหน้าตู้ในครัว เลื่อยตัดสกรูชุบแข็งและสแตนเลสได้อย่างง่ายดาย
| PAII 52 APT/ PAII 52 APIT StarlockPlus ใบเลื่อยจ้วงตัดคาร์ไบด์ขนาด 52 × 50 มม. สำหรับวัสดุหลากหลายรูปแบบ | แผ่นโลหะเหล็กแข็ง อีพ็อกซี่ บอร์ดยิปซั่ม GFK CFK บอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์ | แผ่นเลื่อยแบบยาวสำหรับการจ้วงตัดและตัดในแผ่นโลหะด้วยเลื่อยวงเดือน (Curved-Tec); อายุการใช้งานยาวนานด้วย BOSCH Carbide Technology; ตัวอย่าง: เลื่อยตัดแผ่นโลหะ ตัดเฉือนสกรูที่ขอบหน้าต่าง
| AYZ 53 BPB Starlock ใบเลื่อยจ้วงขนาด 53 × 40 มม. สำหรับวัสดุหลากหลายรูปแบบ | แผ่นยิปซั่ม แผ่นไม้ วัสดุผสม ไม้ | เหมาะสำหรับการจ้วงตัดด้วยตามด้วยการกรีดที่ยาวขึ้น รูปทรง Dual-Tec ทำให้มั่นใจได้ว่าการตัดเรียบร้อยสมบูรณ์และเรียบในมุม เช่นเดียวกับในระหว่างการตัดแยกอีกต่อไป; ตัวอย่าง: ช่องสำหรับเต้าเสียบในผนังยิปซั่มหรือผนังไม้;
| AII 65 APB/ AII 65 APIB Starlock ใบเลื่อยจ้วงตัดโลหะสองชั้นขนาด 65 × 40 มม. สำหรับไม้และโลหะ | ไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง แผ่นวีเนียร์ แผ่นเคลือบพลาสติก ตะปูและสกรูไม่ชุบแข็ง | จ้วงตัดลึกและแยกออกแบบไร้รอยฉีกขาดด้วยเลื่อยวงเดือน (Curved-Tec) ในแผงเคลือบหรือไม้เนื้อแข็ง; ตัวอย่าง: การย่อขนาดกรอบประตู การตัดช่องในพื้นลามิเนตสำหรับชั้นวางหรือเฟอร์นิเจอร์ ในการตัดตะปูและสกรูไม่ชุบแข็งในแนวราบ
| ACZ 85 EB/ ACZ 85 EIB Starlock เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อยจ้วงตัดโลหะสองชั้นขนาด 85 มม. สำหรับไม้และโลหะ | วัสดุที่เป็นไม้ พลาสติก โลหะอ่อนและเหล็ก | เลื่อยตัดและจ้วงตัด; รวมทั้งสำหรับเลื่อยชิดขอบ และบริเวณเข้าถึงยาก; ตัวอย่าง: ตัดลดขนาดแผ่นบัวเชิงผนังด้านล่างหรือวงกบประตูที่ติดตั้งแล้ว จ้วงตัดเพื่อปรับแผ่นพื้น
| ACZ 100 SWB Starlock เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อยใบมีดฟันปลาโลหะสองชั้น 100 มม. สำหรับวัสดุหลากหลายรูปแบบ | วัสดุฉนวน แผ่นใยไม้อัดฉนวน แผ่นปูพื้น แผ่นใยไม้อัดฉนวนกันเสียง กระดาษแข็ง พรม ยาง หนัง | ตัดวัสดุนิ่มอย่างแม่นยำ ตัวอย่าง: ตัดแผ่นใยไม้อัดฉนวน ตัดวัสดุฉนวนที่ยื่นออกมาตามความยาวที่ต้องการให้เรียบเสมอกัน
| ACZ 105 ET Starlock เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อยจ้วงตัดคาร์ไบด์ขนาด 105 มม. สำหรับสำหรับวัสดุหลากหลายรูปแบบ | แผงไฟเบอร์ซีเมนต์ ข้อต่อกระเบื้อง อิฐ พลาสติกเสริมใยแก้ว ลามิเนต | จ้วงตัดและแยกออก; รวมทั้งสำหรับเลื่อยชิดขอบ และบริเวณเข้าถึงยาก; อายุการใช้งานยาวนานด้วย BOSCH Carbide Technology; ตัวอย่าง: ตัดลดขนาดแผ่นบัวเชิงผนังด้านล่างหรือวงกบประตูที่ติดตั้งแล้ว ตัดร่องเดินสายในอิฐ ตัดข้อต่อกระเบื้องได้อย่างรวดเร็วและปราศจากฝุ่น ตัดแผ่นไฟเบอร์กลาสสำหรับข้อต่อ และงานปรับแต่งลามิเนต ซึ่งจะมีพร้อมให้จัดจำหน่ายตั้งแต่กลางปี 2021 เป็นต้นไป
| ACZ 70 RT5 Starlock เลื่อยคาร์ไบด์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 70 มม. สำหรับวัสดุปูนและวัสดุขัด | ข้อต่อกระเบื้องบาง, คอนกรีตมวลเบา, อิฐอ่อน, แผงไฟเบอร์ซีเมนต์, พลาสติกเสริมใยแก้ว, อีพ็อกซี่ | ตัดและแยกออกในบริเวณชิดขอบ ในมุม และบริเวณเข้าถึงยาก อายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษด้วยใบเลื่อย Carbide-Riff ที่บางเป็นพิเศษ (1.6 มม.); ตัวอย่าง: ลบรอยต่อระหว่างกระเบื้องบุผนังสำหรับงานซ่อมแซม, ยาแนวกระเบื้องกระเบื้อง; นอกจากนี้ยังมีรุ่นสำหรับข้อต่อปกติ: ACZ 85 RT3
| ACZ 85 RD4 Starlock ใบเลื่อยเพชรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 85 มม. สำหรับวัสดุปูนและวัสดุขัด | ปูนซีเมนต์ยาแนว กระเบื้องบุผนังชนิดนิ่ม พลาสติกเสริมใยแก้ว อีพ็อกซี่ GKF | ตัดและแยกออกในบริเวณชิดขอบ ในมุม และบริเวณเข้าถึงยาก อายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษด้วยใบเลื่อยเพชรขนาด; ตัวอย่าง: ลบรอยต่อระหว่างกระเบื้องบุผนังสำหรับงานซ่อมแซม, ยาแนวกระเบื้องกระเบื้อง; นอกจากนี้ยังมีรุ่นใบเลื่อยคาร์ไบด์: ACZ 85 RT3 สำหรับข้อต่อปกติ, ACZ 70 RT5 สำหรับข้อต่อแบบบาง ๆ
| AVZ 70 RT4 Starlock ใบเลื่อนคาร์ไบด์ขัดปูนแบบแนวกว้างขนาด 70 มม. | มอร์ต้า ปูนยาแนว อีพ็อกซี่ พลาสติกเสริมใยแก้ว วัสดุที่มีความกัดกร่อน | กัดและแยกวัสดุปูกระเบื้อง/ยาแนว รวมทั้งตะไบและขัดบนพื้นผิวแข็ง; อายุการใช้งานยาวนานด้วย BOSCH Carbide Technology; ตัวอย่าง: ขจัดกาวกระเบื้องและยาแนวกระเบื้อง
| AVZ 90 RT2 Starlock ใบเลื่อยสามเหลี่ยมคาร์ไบด์ขนาดกว้าง 90 มม. สำหรับวัสดุปูนและวัสดุขัด | มอร์ต้า เศษคอนกรีตตกค้าง ไม้ วัสดุที่มีความกัดกร่อน สี | ตะไบและขัดบนพื้นผิวแข็ง; ตัวอย่าง: ขตัดเศษปูนและเศษกาวยากระเบื้อง (เช่น เมื่อเปลี่ยนกระเบื้องที่ชำรุด) ขจัดเศษกาวปูพรมตกค้างออก, ขจัดเศษสี; มีให้เลือกในขนาดเม็ดขัด 20 (RT2), 40 (RT4), 60 (RT6) หรือ 100 (RT10)
| AVZ 93 G Starlock แผ่นฐานสำหรับกระดาษทราย กว้าง 93 มม. ชุดสามเหลี่ยม 93 มม. | ขึ้นอยู่กับ‌กระดาษ‌ทราย | การขัดบนขอบมุมหรือในบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก ขึ้นอยู่กับแผ่นขัด เช่น สำหรับขัดไม้, ทาสี, สีเคลือบ, หิน แผ่นผ้าสำหรับทำความสะอาดและตัดแต่งพื้นผิวไม้ ขจัดสนิมจากโลหะ และแผ่นขัดสำหรับขัดเงา
| AUZ 70 G Starlock กระดาษทรายกว้าง 70 มม. สำหรับจานขัดขนาด 70 × 125 มม. | ไม้ ท่อ/รูปโครงร่าง เคลือบสี เคลือบเงา ฟิลเลอร์ โลหะ | ขัดรูปโครงร่าง กระทั่งสำหรับวัสดุที่มีพื้นผิวไม่ราบเรียบสม่ำเสมอกันอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ วงขัดเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 55 มม; กระดาษทรายสำหรับขัดไม้ ท่อ/รูปโครงร่าง เคลือบเงา ฟิลเลอร์ และโลหะ
| AVZ 32 RT4 Starlock นิ้วขัดคาร์ไบด์ขนาด 32 × 50 มม. สำหรับขัดไม้และสี | ไม้ เคลือบสี | ขัดไม้หรือเคลือบสีในพื้นที่เข้าถึงยากโดยไม่ต้องใช้กระดาษทราย; อายุการใช้งานยาวนานด้วย BOSCH Carbide Technology; ตัวอย่าง: ขัดเคลือบสีระหว่างแผ่นบานเกล็ดหน้าต่าง ขัดพื้นไม้ในมุม; มีให้เลือกในขนาดเม็ดขัด 40 (RT4) และ100 (RT10)
| AIZ 28 SC Starlock ใบเลื่อยจ้วงตัดอเนกประสงค์ HCS ขนาด 28 × 40 มม. | รอยต่อเผื่อการขยายตัว ปูนอุดรอยรั่วหน้าต่าง วัสดุฉนวน (ฉนวนใยหิน) | ตัดและแยกวัสดุนิ่ม ตัวอย่าง: รอยต่อเผื่อการขยายตัวซิลิโคน หรือปูนอุดรอยรั่วหน้าต่าง
| ASZ 32 SC Starlock ใบเลื่อยดึงตัด HCS กว้าง 24 มม. ใบเลื่อยกดตัด HCS กว้าง 11 มม. | กระดาษปูหลังคา พรม หญ้าเทียม กระดาษแข็ง พื้นพีวีซี | ตัดวัสดุนิ่มและวัสดุที่มีความกัดกร่อนที่ยืดหยุ่นอย่างแม่นยำและรวดเร็ว; ตัวอย่าง: ตัดพรม กระดาษแข็ง พื้นพีวีซี ช่องในกระดาษปูหลังคา เป็นต้น
| ATZ 52 SC Starlock ใบขูดขนาด 52 มม. แบบแข็ง | พรม มอร์ต้า คอนกรีต ปูนกาวปูกระเบื้อง | ขูดบนพื้นผิวแข็ง; ตัวอย่าง: เอามอร์ต้า ปูนกาวปูกระเบื้อง เศษคอนกรีตและเศษกาวปูพรมตกค้างออก; มีให้เลือกเป็นใบขูดแบบยืดหยุ่น ATZ 52 SFC (สำหรับขจัดเศษกาวปูพรมและเศษสีที่ไม่ติดแน่น)

##

ถอดเครื่องมือที่ประกอบไว้แล้วออก หากจำเป็น

เมื่อต้องการถอด ให้เปิดคันโยก SDS (7) ออกจนสุดเครื่องมือจะดีดตัวออกมา

ติดตั้งเครื่องมือที่ต้องการ (ต. ย. เช่น ใบเลื่อยจ้วงตัด (12)) เข้าบนด้ามจับเครื่องมือ (8) ในลักษณะให้ร่องบุ๋มตรงกลางหันลงข้างล่าง (ดูภาพในหน้าภาพประกอบ อ่านเครื่องหมายบนเครื่องมือได้จากด้านบน)

วางเครื่องมือลงในตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับงานที่เกี่ยวข้องขบเข้าได้สิบสองตำแหน่งต่างๆ กัน ขั้นละ 30°

กดเครื่องมือลงในตำแหน่งที่ต้องการอย่างแน่นหนาบนก้ามหนีบของด้ามจับเครื่องมือจนเข้าล็อคโดยอัตโนมัติ

- ตรวจสอบให้เครื่องมือเข้าตำแหน่งอย่างแน่นหนา เครื่องมือที่ถูกยึดไว้อย่างไม่ถูกต้องหรือไม่แน่นหนาอาจหลุดหลวมขณะปฏิบัติงานและทำให้เกิดอันตรายได้

##

ท่านสามารถใช้ก้านวัดความลึก (11) เมื่อทำงานกับใบเลื่อยเซกเมนต์และใบเลื่อยจ้วงตัด

ถอดเครื่องมือที่ประกอบไว้แล้วออก หากจำเป็น

เลื่อนก้านวัดความลึก (11) ไปยังตำแหน่งทำงานที่ต้องการผ่านด้ามจับเครื่องมือ (8) เลยไปบนปลอกคอของเครื่องมือไฟฟ้าจนสุด ปล่อยให้ก้านวัดความลึกขบเข้าล็อค ขบเข้าได้สิบสองตำแหน่งต่างๆ กัน ขั้นละ 30°

ตั้งความลึกทำงานที่ต้องการกดปิดคันหนีบ (10) ของก้านวัดความลึกเพื่อตรึงให้แน่น

##

ท่าน‌สามารถ‌เลือก‌ใช้‌กระดาษ‌ทราย‌ชนิด‌ต่างๆ กัน ตาม‌ประเภท‌วัสดุ‌‌ชิ้นงาน และ‌‌ตาม‌ความหนา‌บาง‌ที่‌‌ต้องการ‌ขัด‌ออก:

‌กระดาษทราย | วัสดุ | การใช้งาน | ขนาด‌เม็ดทราย
--- | --- | --- | ---
| วัสดุที่เป็นไม้ทั้งหมด (ต. ย. เช่น ไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้ออ่อน ชิปบอร์ด แผ่นไม้อัดสำหรับงานก่อสร้าง) วัสดุที่เป็นโลหะ | สำหรับขัดหยาบ ต. ย. เช่น ไม้คานและแผ่นกระดานขรุขระไม่ราบเรียบ | หยาบ | 40 60
สำหรับขัดแต่งพื้นหน้าและปรับผิวขรุขระเล็กน้อยให้เรียบ | ปานกลาง | 80 100 120
สำหรับขัดไม้ขั้นสำเร็จและขัดละเอียด | ละเอียด | 180 240 320 400
| เคลือบสี เคลือบเงา ฟิลเลอร์ วัสดุอัดแทรก | สำหรับขัดสีออก | หยาบ | 40 60
สำหรับขัดสีรองพื้น (ต. ย. เช่น ขัดเอาเส้นขีดแปรง หยดสี และสีย้อยออก) | ปานกลาง | 80 100 120
สำหรับ‌ขัด‌สีรองพื้น‌ขั้น‌สุดท้าย‌ก่อน‌เคลือบเงา | ละเอียด | 180 240 320 400

##

แผ่นฐานขัด (14) บุด้วยตีนตุ๊กแกเพื่อให้ท่านสามารถยึดกระดาษทรายกับตีนตุ๊กแกได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว

เคาะตีนตุ๊กแกของแผ่นฐานขัด (14) ก่อนติดกระดาษทราย (15) เพื่อให้สามารถยึดเกาะได้ดีที่สุด

ทาบกระดาษทราย (15) ให้เสมอกับขอบด้านหนึ่งของแผ่นฐานขัด (14) จากนั้นจึงปูกระดาษทรายให้ราบบนแผ่นฐานขัด และกดกระดาษทรายให้แน่น

เพื่อดูดฝุ่นออกให้ได้ดีที่สุด ต้องเอาใจใส่ดูให้รูเจาะในกระดาษทรายตรงกับรูในแผ่นฐานขัด

เมื่อต้องการเอากระดาษทราย (15) ออก ให้จับตรงปลายด้านใดด้านหนึ่งของกระดาษทราย และดึงกระดาษทรายออกจากแผ่นฐานขัด (14)

ท่านสามารถใช้กระดาษทราย แผ่นฟลีซทำความสะอาดและขัดเงาของชุดสามเหลี่ยม 93 มม. ได้ทั้งหมด ในรายการอุปกรณ์ประกอบ Bosch

ติดอุปกรณ์ขัด เช่น แผ่นฟลีซ/แผ่นสักหลาดขัดเงาเข้าบนแผ่นฐานขัดในลักษณะเดียวกัน

เครื่องมือ | วัสดุ | การใช้งาน
--- | --- | ---
| AIZ 10 AB Starlock ใบเลื่อยจ้วงตัดโลหะสองชั้นขนาด 10 × 20 มม. สำหรับไม้และโลหะ | ไม้เนื้ออ่อน พลาสติกอ่อน แผ่นยิปซัม รูปโครงร่างโลหะที่ไม่ใช่เหล็กและอลูมิเนียมผนังบาง แผ่นเหล็กบาง ตะปูและสกรูไม่ชุบแข็ง | การตัดแยกและการลดขนาดเล็กลง; การตัดแต่งความละเอียดอ่อนในงานไม้; ตัวอย่าง: ตัดช่องสำหรับตัดสาย งานตัดในยิปซั่ม เลื่อยสำหรับล็อคและอุปกรณ์
| AIZ 32 EPC Starlock ใบเลื่อยจ้วงตัดสำหรับงานไม้ HCS ขนาด 32 × 50 มม. | ไม้เนื้ออ่อน | จ้วงตัดลึกและแยกออกแบบไร้รอยฉีกขาดด้วยเลื่อยวงเดือน (Curved-Tec); รวมทั้งสำหรับเลื่อยชิดขอบ ในมุม และบริเวณเข้าถึงยาก เช่น; จ้วงตัดหรับติดตั้งตะแกรงช่องระบายอากาศ หรือช่องสำหรับเต้าเสียบ
| AIZ 32 APB/ AIZ 32 APIB Starlock ใบเลื่อยจ้วงตัดโลหะสองชั้นขนาด 32 × 50 มม. สำหรับไม้และโลหะ | วัสดุคอมโพสิตทำจากไม้และโลหะซึ่งไม่ใช่เหล็กอ่อน ตะปูและสกรูไม่ชุบแข็ง ท่อทำจากโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และโพรไฟล์ขนาดเล็ก | งานตัดและจ้วงตัดลึกเรียบเสมอกันและไร้รอยฉีกขาดในงานไม้ โลหะที่ไม่ใช่เหล็กอ่อนและพลาสติกด้วยขอบเลื่อยวงเดือน (Curved-Tec); ตัวอย่าง: ช่องสำหรับเต้าเสียบและท่อ งานตัดราบเรียบเสมอกันในตะปูและสกรูไม่ชุบแข็ง
| PAIZ 32 APB StarlockPlus ใบเลื่อยจ้วงตัดโลหะสองชั้นขนาด 32 × 60 มม. สำหรับไม้และโลหะ | วัสดุคอมโพสิตทำจากไม้และโลหะซึ่งไม่ใช่เหล็กอ่อน ตะปูและสกรูไม่ชุบแข็ง ท่อทำจากโลหะที่ไม่ใช่เหล็ก และโพรไฟล์ขนาดเล็ก | จ้วงตัดในไม้ วัสดุที่เป็นไม้ที่มีความกัดกร่อน และพลาสติกอย่างรวดเร็วและลึก งานตัดไร้รอยฉีกขาดด้วยขอบตัดแบบมน (Curved-Tec); ตัวอย่าง: แยกท่อนอกกลุ่มเหล็กและรูปโครงร่างที่มีขนาดเล็กกว่า ตัดตะปูและสกรูไม่ชุบแข็ง และรูปโครงร่างเหล็กที่มีขนาดเล็กกว่าอย่างง่ายดาย
| AIZ 32 BSPB/ AIZ 32 BSPIB Starlock ใบเลื่อยจ้วงตัดโลหะสองชั้นขนาด 32 × 50 มม. สำหรับไม้แข็ง | ไม้เนื้อแข็ง แผ่นลามิเนต | งานตัดและจ้วงตัดไร้รอยฉีกขาด ในแผงเคลือบหรือไม้เนื้อแข็งด้วยเลื่อยวงเดือน (Curved-Tec) ฟันปลาญี่ปุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเหมาะสำหรับไม้เนื้อแข็ง; ตัวอย่าง: การติดตั้งสกายไลท์ ช่องสำหรับเต้าเสียบ
| AIZ 32 AT/AIZ 32 AIT Starlock ใบเลื่อยจ้วงตัดคาร์ไบด์ขนาด 32 × 40 มม. สำหรับโลหะ | โลหะแข็งซึ่งมีส่วนผสมของเหล็ก วัสดุที่มีความกัดกร่อนสูง ไฟเบอร์กลาส แผ่นยิปซัม แผ่นใยไม้อัดซีเมนต์ | เลื่อยวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงหรือโลหะเหล็ก อายุการใช้งานยาวนานด้วย BOSCH Carbide Technology; ตัวอย่าง: ตัดแผ่นหน้าตู้ในครัว เลื่อยตัดสกรูชุบแข็งและสแตนเลสได้อย่างง่ายดาย
| AIZ 32 APT/AIZ 32 APIT Starlock ใบเลื่อยจ้วงตัดคาร์ไบด์ขนาด 32 × 40 มม. สำหรับวัสดุหลากหลายรูปแบบ | แผ่นโลหะเหล็กแข็ง อีพ็อกซี่ บอร์ดยิปซั่ม GFK CFK บอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์ | จ้วงตัดลึกและแยกออกแบบไร้รอยฉีกขาดด้วยเลื่อยวงเดือน (Curved-Tec); อายุการใช้งานยาวนานด้วย BOSCH Carbide Technology; ตัวอย่าง: เลื่อยตัดแผ่นโลหะ ตัดเฉือนสกรูที่ขอบหน้าต่าง
| PAIZ 45 AT/ PAIZ 45 AIT StarlockPlus ใบเลื่อยจ้วงตัดคาร์ไบด์ขนาด 45 × 50 มม. สำหรับโลหะ | โลหะแข็งซึ่งมีส่วนผสมของเหล็ก วัสดุที่มีความกัดกร่อนสูง ไฟเบอร์กลาส แผ่นยิปซัม แผ่นใยไม้อัดซีเมนต์ | แผ่นเลื่อยแบบกว้างสำหรับเลื่อยตัดวัสดุที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูงหรือโลหะเหล็ก อายุการใช้งานยาวนานด้วย BOSCH Carbide Technology; ตัวอย่าง: ตัดแผ่นหน้าตู้ในครัว เลื่อยตัดสกรูชุบแข็งและสแตนเลสได้อย่างง่ายดาย
| PAII 52 APT/ PAII 52 APIT StarlockPlus ใบเลื่อยจ้วงตัดคาร์ไบด์ขนาด 52 × 50 มม. สำหรับวัสดุหลากหลายรูปแบบ | แผ่นโลหะเหล็กแข็ง อีพ็อกซี่ บอร์ดยิปซั่ม GFK CFK บอร์ดไฟเบอร์ซีเมนต์ | แผ่นเลื่อยแบบยาวสำหรับการจ้วงตัดและตัดในแผ่นโลหะด้วยเลื่อยวงเดือน (Curved-Tec); อายุการใช้งานยาวนานด้วย BOSCH Carbide Technology; ตัวอย่าง: เลื่อยตัดแผ่นโลหะ ตัดเฉือนสกรูที่ขอบหน้าต่าง
| AYZ 53 BPB Starlock ใบเลื่อยจ้วงขนาด 53 × 40 มม. สำหรับวัสดุหลากหลายรูปแบบ | แผ่นยิปซั่ม แผ่นไม้ วัสดุผสม ไม้ | เหมาะสำหรับการจ้วงตัดด้วยตามด้วยการกรีดที่ยาวขึ้น รูปทรง Dual-Tec ทำให้มั่นใจได้ว่าการตัดเรียบร้อยสมบูรณ์และเรียบในมุม เช่นเดียวกับในระหว่างการตัดแยกอีกต่อไป; ตัวอย่าง: ช่องสำหรับเต้าเสียบในผนังยิปซั่มหรือผนังไม้;
| AII 65 APB/ AII 65 APIB Starlock ใบเลื่อยจ้วงตัดโลหะสองชั้นขนาด 65 × 40 มม. สำหรับไม้และโลหะ | ไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง แผ่นวีเนียร์ แผ่นเคลือบพลาสติก ตะปูและสกรูไม่ชุบแข็ง | จ้วงตัดลึกและแยกออกแบบไร้รอยฉีกขาดด้วยเลื่อยวงเดือน (Curved-Tec) ในแผงเคลือบหรือไม้เนื้อแข็ง; ตัวอย่าง: การย่อขนาดกรอบประตู การตัดช่องในพื้นลามิเนตสำหรับชั้นวางหรือเฟอร์นิเจอร์ ในการตัดตะปูและสกรูไม่ชุบแข็งในแนวราบ
| ACZ 85 EB/ ACZ 85 EIB Starlock เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อยจ้วงตัดโลหะสองชั้นขนาด 85 มม. สำหรับไม้และโลหะ | วัสดุที่เป็นไม้ พลาสติก โลหะอ่อนและเหล็ก | เลื่อยตัดและจ้วงตัด; รวมทั้งสำหรับเลื่อยชิดขอบ และบริเวณเข้าถึงยาก; ตัวอย่าง: ตัดลดขนาดแผ่นบัวเชิงผนังด้านล่างหรือวงกบประตูที่ติดตั้งแล้ว จ้วงตัดเพื่อปรับแผ่นพื้น
| ACZ 100 SWB Starlock เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อยใบมีดฟันปลาโลหะสองชั้น 100 มม. สำหรับวัสดุหลากหลายรูปแบบ | วัสดุฉนวน แผ่นใยไม้อัดฉนวน แผ่นปูพื้น แผ่นใยไม้อัดฉนวนกันเสียง กระดาษแข็ง พรม ยาง หนัง | ตัดวัสดุนิ่มอย่างแม่นยำ ตัวอย่าง: ตัดแผ่นใยไม้อัดฉนวน ตัดวัสดุฉนวนที่ยื่นออกมาตามความยาวที่ต้องการให้เรียบเสมอกัน
| ACZ 105 ET Starlock เส้นผ่าศูนย์กลางใบเลื่อยจ้วงตัดคาร์ไบด์ขนาด 105 มม. สำหรับสำหรับวัสดุหลากหลายรูปแบบ | แผงไฟเบอร์ซีเมนต์ ข้อต่อกระเบื้อง อิฐ พลาสติกเสริมใยแก้ว ลามิเนต | จ้วงตัดและแยกออก; รวมทั้งสำหรับเลื่อยชิดขอบ และบริเวณเข้าถึงยาก; อายุการใช้งานยาวนานด้วย BOSCH Carbide Technology; ตัวอย่าง: ตัดลดขนาดแผ่นบัวเชิงผนังด้านล่างหรือวงกบประตูที่ติดตั้งแล้ว ตัดร่องเดินสายในอิฐ ตัดข้อต่อกระเบื้องได้อย่างรวดเร็วและปราศจากฝุ่น ตัดแผ่นไฟเบอร์กลาสสำหรับข้อต่อ และงานปรับแต่งลามิเนต ซึ่งจะมีพร้อมให้จัดจำหน่ายตั้งแต่กลางปี 2021 เป็นต้นไป
| ACZ 70 RT5 Starlock เลื่อยคาร์ไบด์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 70 มม. สำหรับวัสดุปูนและวัสดุขัด | ข้อต่อกระเบื้องบาง, คอนกรีตมวลเบา, อิฐอ่อน, แผงไฟเบอร์ซีเมนต์, พลาสติกเสริมใยแก้ว, อีพ็อกซี่ | ตัดและแยกออกในบริเวณชิดขอบ ในมุม และบริเวณเข้าถึงยาก อายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษด้วยใบเลื่อย Carbide-Riff ที่บางเป็นพิเศษ (1.6 มม.); ตัวอย่าง: ลบรอยต่อระหว่างกระเบื้องบุผนังสำหรับงานซ่อมแซม, ยาแนวกระเบื้องกระเบื้อง; นอกจากนี้ยังมีรุ่นสำหรับข้อต่อปกติ: ACZ 85 RT3
| ACZ 85 RD4 Starlock ใบเลื่อยเพชรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 85 มม. สำหรับวัสดุปูนและวัสดุขัด | ปูนซีเมนต์ยาแนว กระเบื้องบุผนังชนิดนิ่ม พลาสติกเสริมใยแก้ว อีพ็อกซี่ GKF | ตัดและแยกออกในบริเวณชิดขอบ ในมุม และบริเวณเข้าถึงยาก อายุการใช้งานยาวนานเป็นพิเศษด้วยใบเลื่อยเพชรขนาด; ตัวอย่าง: ลบรอยต่อระหว่างกระเบื้องบุผนังสำหรับงานซ่อมแซม, ยาแนวกระเบื้องกระเบื้อง; นอกจากนี้ยังมีรุ่นใบเลื่อยคาร์ไบด์: ACZ 85 RT3 สำหรับข้อต่อปกติ, ACZ 70 RT5 สำหรับข้อต่อแบบบาง ๆ
| AVZ 70 RT4 Starlock ใบเลื่อนคาร์ไบด์ขัดปูนแบบแนวกว้างขนาด 70 มม. | มอร์ต้า ปูนยาแนว อีพ็อกซี่ พลาสติกเสริมใยแก้ว วัสดุที่มีความกัดกร่อน | กัดและแยกวัสดุปูกระเบื้อง/ยาแนว รวมทั้งตะไบและขัดบนพื้นผิวแข็ง; อายุการใช้งานยาวนานด้วย BOSCH Carbide Technology; ตัวอย่าง: ขจัดกาวกระเบื้องและยาแนวกระเบื้อง
| AVZ 90 RT2 Starlock ใบเลื่อยสามเหลี่ยมคาร์ไบด์ขนาดกว้าง 90 มม. สำหรับวัสดุปูนและวัสดุขัด | มอร์ต้า เศษคอนกรีตตกค้าง ไม้ วัสดุที่มีความกัดกร่อน สี | ตะไบและขัดบนพื้นผิวแข็ง; ตัวอย่าง: ขตัดเศษปูนและเศษกาวยากระเบื้อง (เช่น เมื่อเปลี่ยนกระเบื้องที่ชำรุด) ขจัดเศษกาวปูพรมตกค้างออก, ขจัดเศษสี; มีให้เลือกในขนาดเม็ดขัด 20 (RT2), 40 (RT4), 60 (RT6) หรือ 100 (RT10)
| AVZ 93 G Starlock แผ่นฐานสำหรับกระดาษทราย กว้าง 93 มม. ชุดสามเหลี่ยม 93 มม. | ขึ้นอยู่กับ‌กระดาษ‌ทราย | การขัดบนขอบมุมหรือในบริเวณที่เข้าถึงได้ยาก ขึ้นอยู่กับแผ่นขัด เช่น สำหรับขัดไม้, ทาสี, สีเคลือบ, หิน แผ่นผ้าสำหรับทำความสะอาดและตัดแต่งพื้นผิวไม้ ขจัดสนิมจากโลหะ และแผ่นขัดสำหรับขัดเงา
| AUZ 70 G Starlock กระดาษทรายกว้าง 70 มม. สำหรับจานขัดขนาด 70 × 125 มม. | ไม้ ท่อ/รูปโครงร่าง เคลือบสี เคลือบเงา ฟิลเลอร์ โลหะ | ขัดรูปโครงร่าง กระทั่งสำหรับวัสดุที่มีพื้นผิวไม่ราบเรียบสม่ำเสมอกันอย่างสะดวกและมีประสิทธิภาพ วงขัดเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 55 มม; กระดาษทรายสำหรับขัดไม้ ท่อ/รูปโครงร่าง เคลือบเงา ฟิลเลอร์ และโลหะ
| AVZ 32 RT4 Starlock นิ้วขัดคาร์ไบด์ขนาด 32 × 50 มม. สำหรับขัดไม้และสี | ไม้ เคลือบสี | ขัดไม้หรือเคลือบสีในพื้นที่เข้าถึงยากโดยไม่ต้องใช้กระดาษทราย; อายุการใช้งานยาวนานด้วย BOSCH Carbide Technology; ตัวอย่าง: ขัดเคลือบสีระหว่างแผ่นบานเกล็ดหน้าต่าง ขัดพื้นไม้ในมุม; มีให้เลือกในขนาดเม็ดขัด 40 (RT4) และ100 (RT10)
| AIZ 28 SC Starlock ใบเลื่อยจ้วงตัดอเนกประสงค์ HCS ขนาด 28 × 40 มม. | รอยต่อเผื่อการขยายตัว ปูนอุดรอยรั่วหน้าต่าง วัสดุฉนวน (ฉนวนใยหิน) | ตัดและแยกวัสดุนิ่ม ตัวอย่าง: รอยต่อเผื่อการขยายตัวซิลิโคน หรือปูนอุดรอยรั่วหน้าต่าง
| ASZ 32 SC Starlock ใบเลื่อยดึงตัด HCS กว้าง 24 มม. ใบเลื่อยกดตัด HCS กว้าง 11 มม. | กระดาษปูหลังคา พรม หญ้าเทียม กระดาษแข็ง พื้นพีวีซี | ตัดวัสดุนิ่มและวัสดุที่มีความกัดกร่อนที่ยืดหยุ่นอย่างแม่นยำและรวดเร็ว; ตัวอย่าง: ตัดพรม กระดาษแข็ง พื้นพีวีซี ช่องในกระดาษปูหลังคา เป็นต้น
| ATZ 52 SC Starlock ใบขูดขนาด 52 มม. แบบแข็ง | พรม มอร์ต้า คอนกรีต ปูนกาวปูกระเบื้อง | ขูดบนพื้นผิวแข็ง; ตัวอย่าง: เอามอร์ต้า ปูนกาวปูกระเบื้อง เศษคอนกรีตและเศษกาวปูพรมตกค้างออก; มีให้เลือกเป็นใบขูดแบบยืดหยุ่น ATZ 52 SFC (สำหรับขจัดเศษกาวปูพรมและเศษสีที่ไม่ติดแน่น)