# Tekniske data

Batteridrevet multikutter | GOP 185‑LI
--- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 HG2 0..‎‎‎‎
Nominell spenning | V= | 18
Tomgangsturtall n₀ | o/min | 10 000–20 000
Oscillasjonsvinkel venstre/høyre | ° | 1,7
Vekt i samsvar med EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,5−2,6A)
Anbefalt omgivelsestemperatur ved lading | °C | 0 … +35
Tillatt omgivelsestemperatur under driftB) og ved lagring | °C | –20 … +50
Anbefalte batterier |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Anbefalte ladere |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Avhengig av batteriet

B)

  Begrenset ytelse ved temperatur under 0 °C

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.