# 吸锯尘/吸锯屑

含铅的颜料以及某些木材、矿物和金属的加工废尘有害健康。机器操作者或者工地附近的人如果接触、吸入这些废尘，可能会有过敏反应或者感染呼吸道疾病。
某些尘埃（例如加工橡木或山毛榉的废尘）可能致癌，特别是和处理 木材的添加剂（例如木材的防腐剂等）结合之后。只有经过专业训练的人才能够加工含石棉的物料。

- 尽可能使用适合物料的吸尘装置。
- 工作场所要保持空气流通。
- 最好佩戴P2滤网等级的口罩。

请留心并遵守贵国和加工物料有关的法规。

- 避免让工作场所堆积过多的尘垢。尘埃容易被点燃。

## 连接集尘装置（见图 A）

集尘装置(13)仅可用于带磨板(14)作业，不可与其他工具刀头组合使用。

打磨时应始终连接集尘装置。

安装集尘装置 (13) （附件）时，请取下工具刀头和限深器 (11)。

将集尘装置(13)推至限位，穿过工具夹头(8)一直推到电动工具夹颈上。将集尘装置旋到所需的位置（不要正好在电动工具下方）。按压夹紧杆(16)以固定集尘装置。

将抽吸软管(19)的集尘适配器(18)插到抽吸套管 (17)上。将抽吸软管(19)与吸尘器（附件）连接。

在本使用说明的末尾可以找到各种集尘器的连接概览。

根据工件的物料选择合适的吸尘装置。

吸集可能危害健康，可能导致癌症或干燥的废尘时，务必使用特殊的吸尘装置。