# Uvedení do provozu

## Zapnutí a vypnutí

- Zajistěte, abyste mohli ovládat spínač, aniž byste pustili rukojeť.

Pro zapnutí pracovního světla posuňte vypínač (1) dopředu tak, až se na něm objeví . Pracovní světlo zlepšuje viditelnost v bezprostřední pracovní oblasti.

- Nedívejte se přímo do pracovního osvětlení, může vás oslnit.

Pro zapnutí elektrického nářadí posuňte vypínač (1) dál dopředu tak, až se na něm objeví „I“.

Pro vypnutí elektrického nářadí a pracovního světla posuňte vypínač (1) dozadu tak, až se na něm objeví „0“.

Upozornění: Pokud se elektronářadí kvůli vybitému nebo přehřátému akumulátoru automaticky vypne, vypněte elektronářadí vypínačem (1).
Než elektronářadí opět zapnete, akumulátor nabijte, resp. jej nechte vychladnout. Akumulátor se jinak může poškodit.

## Předvolba počtu kmitů

Pomocí kolečka pro předvolbu počtu kmitů (5) můžete předvolit potřebný počet kmitů i během provozu.

Potřebný počet kmitů je závislý na materiálu a pracovních podmínkách a lze ho zjistit praktickou zkouškou.

Stupeň počtu kmitů „6“ doporučujeme pro řezání a dělení tvrdších materiálů, např. dřeva nebo kovu. Stupeň počtu kmitů „4“ je vhodný pro broušení nebo obrábění měkčích materiálů, např. plastů.

Pozor: Dodržujte údaje k maximálnímu počtu kmitů na nástrojích, resp. na obale nástrojů. S nástroji jako brusnými nástroji nebo rýhovanými nástroji pracujte maximálně se stupněm počtu kmitů „4“. Příliš vysoký počet kmitů výrazně zvyšuje opotřebení nástrojů nebo může vést k předčasnému zničení nástrojů.