# 技术数据

充电式多功能切割打磨机 | GOP 185‑LI
--- | ---
物品代码 |  | ‎3 601 HG2 0..‎‎‎‎
额定电压 | 伏特= | 18
空载转速n₀ | 转/分钟 | 10000–20000
左/右振荡角度 | 度 | 1.7
重量符合EPTA-Procedure 01:2014 | 公斤 | 1.5−2.6A)
充电时建议的环境温度 | 摄氏度 | 0至+35
工作时和存放时允许的环境温度B) | 摄氏度 | –20至+50
推荐的充电电池 |  | GBA 18V… ProCORE18V…
推荐的充电器 |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  视所使用的充电电池而定

B)

  温度< 0 摄氏度时功率受限

数值可能因不同产品而异，并且受到应用和环境条件影响。更多信息请参见 www.bosch-professional.com/wac。