# Technische gegevens

Accumultitool | GOP 185‑LI
--- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 HG2 0..‎‎‎‎
Nominale spanning | V= | 18
Onbelast toerental n₀ | min−1 | 10.000–20.000
Oscillatiehoek links/rechts | ° | 1,7
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,5−2,6A)
Aanbevolen omgevingstemperatuur bij het opladen | °C | 0 … +35
Toegestane omgevingstemperatuur tijdens gebruikB) en bij opslag | °C | –20 … +50
Aanbevolen accu's |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Aanbevolen oplaadapparaten |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  afhankelijk van gebruikte accu

B)

  beperkt vermogen bij temperaturen < 0 °C

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.