# Ingebruikname

## In-/uitschakelen

- Zorg ervoor dat u de aan/uit-schakelaar kunt bedienen zonder de handgreep los te laten.

Voor het inschakelen van het werklicht schuift u de aan/uit-schakelaar (1) naar voren, zodat op de schakelaar verschijnt. Het werklicht verbetert het zicht in het directe werkbereik.

- Kijk niet recht in het werklampje, het kan u verblinden.

Voor het inschakelen van het elektrische gereedschap schuift u de aan/uit-schakelaar (1) verder naar voren, zodat op de schakelaar "I" verschijnt.

Voor het uitschakelen van het elektrische gereedschap en het werklicht schuift u de aan/uit-schakelaar (1) naar achter, zodat op de schakelaar "0" verschijnt.

Aanwijzing: Als het elektrische gereedschap automatisch uitschakelt vanwege een ontladen of oververhitte accu, schakel dan het elektrische gereedschap met de aan/uit-schakelaar (1) uit.
Laad de accu op of laat deze afkoelen, voordat u het elektrische gereedschap weer inschakelt. De accu kan anders beschadigd worden.

## Instelling aantal oscillatiebewegingen

Met het stelwiel instelling aantal oscillatiebewegingen (5) kunt u het noodzakelijke aantal oscillatiebewegingen ook tijdens gebruik instellen.

De benodigde trilfrequentie is afhankelijk van het materiaal en de werkomstandigheden en kan proefsgewijs worden vastgesteld.

Stand "6" voor het aantal oscillatiebewegingen wordt aanbevolen voor het zagen en doorslijpen van hardere materialen zoals bijv. hout of metaal. Stand "4" voor het aantal oscillatiebewegingen is geschikt voor de bewerking van zachtere materialen als kunststof.

Let op: Neem goed nota van de informatie over het maximale aantal oscillatiebewegingen op de inzetgereedschappen of op de verpakking van de inzetgereedschappen. Werk met inzetgereedschappen zoals bijv. schuur- en Riff-inzetgereedschappen maximaal met stand "4" voor het aantal oscillatiebewegingen. Een te hoog aantal oscillatiebewegingen verhoogt de slijtage van de inzetgereedschappen aanzienlijk of kan resulteren in een voortijdig uitvallen van de inzetgereedschappen.