# Troca de ferramenta

- Use luvas de proteção ao trocar a ferramenta. Existe risco de ferimentos no caso de contato com as ferramentas de trabalho.

##

Tenha em atenção as ferramentas de trabalho previstas para a sua ferramenta elétrica.

Acessório acoplável | GOP 185‑LI
--- | ---

A tabela seguinte mostra exemplos de ferramentas de trabalho. Encontra mais ferramentas de trabalho no vasto programa de acessórios Bosch.

Acessório acoplável | Material | Aplicação
--- | --- | ---
| AIZ 10 AB Starlock Lâmina de serra de imersão em bimetal 10 × 20 mm para madeira e metal | Madeira macia, plástico macio, pladur, perfis finos em alumínio e metal não ferroso, chapas finas, pregos e parafusos não temperados | Pequenos cortes de seccionamento e de imersão; trabalhos de ajuste com muitos pormenores em madeira; exemplo: cortar entalhes para cabos, cortes de imersão em placas de pladur, serrar posteriormente entalhes para fechaduras e ferragens
| AIZ 32 EPC Starlock Lâmina de serra de imersão HCS 32 × 50 mm para madeira | Madeira macia | Cortes de seccionamento e de imersão sem danos graças à aresta de corte redonda (Curved-Tec); também para serrar rente à borda, em cantos e áreas de difícil acesso; exemplo: corte de imersão para montar uma grade de ventilação ou cortar entalhes para tomadas
| AIZ 32 APB/ AIZ 32 APIB Starlock Lâmina de serra de imersão em bimetal 32 × 50 mm para madeira e metal | Compósitos de madeira e metais não ferrosos macios, pregos e parafusos não temperados, tubos de metal não ferroso e perfis de pequenas dimensões | Cortes sem danos, à face e cortes de imersão em madeira, metais não ferrosos macios e plástico graças à aresta de corte redonda (Curved-Tec); exemplo: entalhes para tomadas e tubos, cortar à face através de pregos e parafusos não temperados
| PAIZ 32 APB StarlockPlus Lâmina de serra de imersão em bimetal 32 × 60 mm para madeira e metal | Compósitos de madeira e metais não ferrosos macios, pregos e parafusos não temperados, tubos de metal não ferroso e perfis de pequenas dimensões | Cortes de imersão rápidos e profundos em madeira, derivados de madeira abrasivos e plásticos, trabalhos sem danos graças à aresta de corte redonda (Curved-Tec); exemplo: corte rápido de tubos não ferrosos e perfis de pequenas dimensões, corte fácil de pregos e parafusos não temperados e perfis de aço de pequenas dimensões
| AIZ 32 BSPB/ AIZ 32 BSPIB Starlock Lâmina de serra de imersão em bimetal 32 × 50 mm para madeira dura | Madeira dura, placas revestidas | Cortes de seccionamento e de imersão sem danos em placas revestidas ou madeira dura graças à aresta de corte redonda (Curved-Tec), com dentes japoneses especialmente indicada para madeira dura; exemplo: montagem de janelas de sótão, entalhes para tomadas
| AIZ 32 AT/AIZ 32 AIT Starlock Lâmina de serra de imersão em carboneto 32 × 40 mm para metal | Metais ferrosos duros, materiais muito abrasivos, fibra de vidro, placa de gesso, placas de fibra ligadas com cimento, pregos e parafusos não temperados | Serrar materiais muito abrasivos ou metais ferrosos duros; longa vida útil graças à BOSCH Carbide Technology (tecnologia de carboneto); exemplo: cortar painéis frontais de cozinha, cortar facilmente parafusos temperados e aço inoxidável
| AIZ 32 APT/AIZ 32 APIT Starlock Lâmina de serra de imersão em carboneto 32 × 40 mm para multimaterial | Chapas de metal ferrosos duras, epóxi, placas de pladur, plásticos reforçados com fibra de vidro, compósitos reforçados com fibra, placas de fibra de cimento | Cortes de seccionamento e de imersão sem danos em chapa de metal graças à aresta de corte redonda (Curved-Tec); longa vida útil graças à BOSCH Carbide Technology; exemplo: serrar chapas de metal, cortar parafusos em caixilhos de janelas
| PAIZ 45 AT/ PAIZ 45 AIT StarlockPlus Lâmina de serra de imersão em carboneto 45 × 50 mm para metal | Metais ferrosos duros, materiais muito abrasivos, fibra de vidro, placa de gesso, placas de fibra ligadas com cimento, pregos e parafusos não temperados | Lâmina de serra larga para serrar materiais muito abrasivos ou metais ferrosos duros; longa vida útil graças à BOSCH Carbide Technology (tecnologia de carboneto); exemplo: cortar painéis frontais de cozinha, cortar facilmente parafusos temperados e aço inoxidável
| PAII 52 APT/ PAII 52 APIT StarlockPlus Lâmina de serra de imersão em carboneto 52 × 50 mm para multimaterial | Chapas de metal ferrosos duras, epóxi, placas de pladur, plásticos reforçados com fibra de vidro, compósitos reforçados com fibra, placas de fibra de cimento | Lâmina de serra comprida para cortes de seccionamento e de imersão sem danos em chapa de metal graças à aresta de corte redonda (Curved-Tec); longa vida útil graças à BOSCH Carbide Technology; exemplo: cortar chapas de metal, cortar parafusos em caixilhos de janelas
| AYZ 53 BPB Starlock Lâmina de serra de imersão 53 × 40 mm para multimaterial | Placas de pladur, placas de aglomerado de madeira, material tipo "sandwich", madeira | Otimizada para cortes de imersão com corte de seccionamento mais longo a seguir; a forma Dual-Tec assegura um corte limpo e completo tanto nas arestas como também durante um corte de seccionamento mais longo; exemplo: entalhes para tomadas em placas de pladur e paredes de madeira
| AII 65 APB/ AII 65 APIB Starlock Lâmina de serra de imersão em bimetal 65 × 40 mm para madeira e metal | Madeira macia, madeira dura, placas folheadas, placas com revestimento sintético, pregos e parafusos não endurecidos | Cortes de seccionamento e de imersão sem danos graças à aresta de corte redonda (Curved-Tec) em placas revestidas e madeira dura; exemplo: encurtar batentes das portas, entalhes em laminados para prateleiras ou móveis encastrados, cortar à face através de pregos e parafusos não temperados
| ACZ 85 EB/ ACZ 85 EIB Starlock Lâmina de serra de segmentos em bimetal 85 mm de diâmetro para madeira e metal | Derivados de madeira , plástico, metais não ferrosos macios | Cortes de seccionamento e de imersão; também para serrar rente à borda e áreas de difícil acesso; exemplo: encurtar rodapés e batentes das portas já instalados, fazer cortes de imersão ao adaptar os painéis de piso
| ACZ 100 SWB Starlock Lâmina serrilhada de segmentos em bimetal 100 mm de diâmetro para multimaterial | Material de isolamento, placas de isolamento, painéis de piso, placas de isolamento acústico, papelão, tapetes, borracha, couro | Corte preciso de materiais macios; exemplo: cortar placas de isolamento, cortar no comprimento certo e à face material de isolamento saliente
| ACZ 105 ET Starlock Lâmina de serra de segmentos de carboneto 105 mm de diâmetro para multimaterial | Placas de fibra de cimento, juntas de ladrilhos, tijolo, plásticos reforçados a fibra de vidro, laminados | Cortes de seccionamento e de imersão; também para serrar rente à borda, em áreas de difícil acesso; longa vida útil graças à BOSCH Carbide Technology; exemplo: encurtar rodapés ou caixilhos de portas já instalados, fresar dutos de cabos para tijolo, cortar juntas de ladrilhos de forma rápida e sem poeira, cortar painéis de fibra de vidro para encaixes, trabalhos de montagem em laminado; disponível a partir do meio 2021
| ACZ 70 RT5 Starlock Lâmina de serra de segmentos de granulado de carboneto 70 mm para argamassa e materiais abrasivos | Juntas finas de ladrilhos, concreto aerado, tijolo macio, placa de fibra de cimento, plásticos reforçados com fibra de vidro, epóxi | Cortar e seccionar com lâmina especialmente fina (1,6 mm) na área rente à borda, em cantos ou em áreas de difícil acesso, vida útil mais longa graças ao granulado de carboneto; exemplo: remover juntas entre azulejos para trabalhos de reparação, cortar entalhes em ladrilhos; também disponível na versão para juntas normais: ACZ 85 RT3
| ACZ 85 RD4 Starlock Lâmina de serra de segmentos de granulado de diamante 85 mm de diâmetro para argamassa e materiais abrasivos | Juntas de cimento, ladrilhos macios, plásticos reforçados a fibra de vidro, epóxi, placas de pladur anti-fogo | Cortar e seccionar na área rente à borda, em cantos ou em áreas de difícil acesso, vida útil mais longa graças ao granulado de diamante; exemplo: remover juntas entre azulejos para trabalhos de reparação, cortar entalhes em ladrilhos; também disponível na versão de granulado de carboneto: ACZ 85 RT3 para juntas normais, ACZ 70 RT5 para fugas finas
| AVZ 70 RT4 Starlock Removedor de argamassa de granulado de carboneto 70 mm de largura | Argamassa, juntas, resina epóxi, plásticos reforçados a fibra de vidro, materiais abrasivos | Fresagem e corte de materiais de juntas e azulejos, bem como raspagem e lixar em bases duras; longa vida útil graças à BOSCH Carbide Technology; exemplo: remover cola para azulejos e argamassa para juntas
| AVZ 90 RT2 Starlock Placa Delta de granulado de carboneto 90 mm de largura para argamassa e materiais abrasivos | Argamassa, restos de concreto, madeira, materiais abrasivos, tinta | Raspagem e lixar em bases duras; exemplo: remover argamassa ou cola para azulejos (p. ex. ao substituir ladrilhos danificados), remover restos de cola para tapetes, remover restos de tinta; disponível nos tamanhos de grão 20 (RT2), 40 (RT4), 60 (RT6) ou 100 (RT10)
| AVZ 93 G Starlock Placa de lixar 93 mm de largura para folhas de lixa da série Delta de 93 mm | dependendo da folha de lixa | Lixar nas bordas, em cantos ou em áreas de difícil acesso; dependendo da folha de lixa, p.ex. para lixar madeira, tinta, verniz, pedra; lã de cordeiro para limpar e texturar madeira, desenferrujar metal e polir vernizes, feltro de polir para o polimento prévio
| AUZ 70 G Starlock Lixadeira de perfil de 70 mm de largura para folhas de lixa 70 × 125 mm | Madeira, tubos/perfis, tinta, vernizes, betume de enchimento, metal | Lixamento confortável e eficiente de perfis e superfícies de material arredondadas e irregulares até um diâmetro de 55 mm; folhas de lixa para lixar madeira, tubos/perfis, vernizes, betume de enchimento e metal
| AVZ 32 RT4 Starlock Dedo de lixar de granulado de carboneto 32 × 50 mm para madeira e tinta | Madeira, tinta | Lixar madeira ou tinta em locais de difícil acesso sem folha de lixa; longa vida útil graças à BOSCH Carbide Technology; exemplo: lixar tinta entre lamelas de persianas, lixar piso de madeira nos cantos; disponível nos tamanhos de grão 40 (RT4) e 100 (RT10)
| AIZ 28 SC Starlock Cortador de juntas universal HCS 28 × 40 mm | Juntas de dilatação, massa de vidraceiro, materiais isolantes (lã de rocha) | Cortar materiais macios; exemplo: cortar juntas de dilatação de silicone ou massa de vidraceiro
| ASZ 32 SC Starlock Lâmina de corte puxado HCS 24 mm de largura, lâmina de corte empurrado HCS 11 mm de largura | Papelão alcatroado (feltro para telhados), tapetes, relva artificial, caixas de cartão, piso em PVC | Corte rápido e preciso de materiais macios e materiais abrasivos flexíveis; exemplo: cortar tapetes, caixas de cartão, piso em PVC, entalhes em papelão alcatroado, etc.
| ATZ 52 SC Starlock Espátula 52 mm, rígida | Tapetes, argamassa, concreto, cola para azulejos | Raspar em bases duras; exemplo: remover argamassa, cola para azulejos, restos de concreto e de cola para tapetes; disponível como espátula flexível ATZ 52 SFC (cola para tapetes/restos de tinta macios)

##

Retire, se necessário, um acessório acoplável já montado.

Para o efeito, abra a alavanca SDS (7) até ao batente. O acessório acoplável é descartado.

Coloque o acessório acoplável desejado (p. ex. lâmina de serra de imersão (12)) no encaixe para o acessório (8), de modo que a curvatura em S aponte para baixo (ver figura na página de esquemas, inscrição do acessório acoplável legível a partir de cima).

Coloque o acessório acoplável em uma posição favorável para o respectivo trabalho. São possíveis doze posições deslocadas em 30°.

Pressione o acessório acoplável nos mordentes do encaixe para o acessório na posição desejada, até que ele seja automaticamente bloqueado.

- Controle o assento firme do acessório acoplável. Os acessórios acopláveis que estejam fixos incorretamente ou de uma forma não segura, podem se soltar durante o funcionamento e colocá-lo em perigo.

##

O batente de profundidade (11) pode ser utilizado com lâminas de serra de segmentos e de imersão durante o trabalho.

Retire, se necessário, um acessório acoplável já montado.

Empurre o batente de profundidade (11) na posição de trabalho desejada até ao batente sobre o encaixe para o acessório (8) para o colar de aperto da ferramenta elétrica. Deixe o batente de profundidade engatar. São possíveis doze posições deslocadas em 30°.

Ajuste a profundidade de trabalho desejada. Feche a alavanca tensora (10) do batente de profundidade, para fixar o batente de profundidade.

##

Estão disponíveis diversas folhas de lixar, de acordo com o material a ser trabalhado e com o desbaste desejado da superfície:

Folha de lixar | Material | Aplicação | Grão
--- | --- | --- | ---
| Todos os derivados de madeira (p. ex. madeira dura, madeira macia, placas de aglomerado de madeira, placas de construção) Materiais de metal | Para lixamento prévio, p. ex. de vigas e tábuas ásperas e grosseiras | grosseiro | 40 60
Para alisamento e para nivelar pequenas irregularidades | limpeza | 80 100 120
Para o acabamento e para lixamento fino de madeiras | fino | 180 240 320 400
| Cor Verniz Enchedor Espátula | Para lixar tinta | grosseiro | 40 60
Para lixar tinta primária (p. ex. remover pinceladas, gotas de tinta e escorrimento de tinta) | limpeza | 80 100 120
Para o acabamento final de primeiras demãos antes de envernizar | fino | 180 240 320 400

##

A placa de lixar (14) está equipada com um velcro, para que possa fixar as folhas de lixa de forma rápida e simples com o mesmo.

Bata o velcro da placa de lixar (14) antes de colocar a folha de lixa (15), para permitir uma aderência perfeita.

Coloque a folha de lixa (15) à face em um dos lados da placa de lixar (14), deposite de seguida a folha de lixa na placa de lixar e pressione-a bem.

Para garantir uma aspiração de pó ideal, verifique se as punções na folha de lixa coincidem com os furos na placa de lixar.

Para retirar a folha de lixa (15) agarre-a por uma ponta e retire-a da placa de lixar (14).

Pode utilizar todas as folhas de lixa, lãs de cordeiro para polir e limpar da série Delta de 93 mm do programa de acessórios Bosch.

Os acessórios de lixar, como velcro/feltro de polir, são fixados do mesmo modo na placa de lixar.

Acessório acoplável | Material | Aplicação
--- | --- | ---
| AIZ 10 AB Starlock Lâmina de serra de imersão em bimetal 10 × 20 mm para madeira e metal | Madeira macia, plástico macio, pladur, perfis finos em alumínio e metal não ferroso, chapas finas, pregos e parafusos não temperados | Pequenos cortes de seccionamento e de imersão; trabalhos de ajuste com muitos pormenores em madeira; exemplo: cortar entalhes para cabos, cortes de imersão em placas de pladur, serrar posteriormente entalhes para fechaduras e ferragens
| AIZ 32 EPC Starlock Lâmina de serra de imersão HCS 32 × 50 mm para madeira | Madeira macia | Cortes de seccionamento e de imersão sem danos graças à aresta de corte redonda (Curved-Tec); também para serrar rente à borda, em cantos e áreas de difícil acesso; exemplo: corte de imersão para montar uma grade de ventilação ou cortar entalhes para tomadas
| AIZ 32 APB/ AIZ 32 APIB Starlock Lâmina de serra de imersão em bimetal 32 × 50 mm para madeira e metal | Compósitos de madeira e metais não ferrosos macios, pregos e parafusos não temperados, tubos de metal não ferroso e perfis de pequenas dimensões | Cortes sem danos, à face e cortes de imersão em madeira, metais não ferrosos macios e plástico graças à aresta de corte redonda (Curved-Tec); exemplo: entalhes para tomadas e tubos, cortar à face através de pregos e parafusos não temperados
| PAIZ 32 APB StarlockPlus Lâmina de serra de imersão em bimetal 32 × 60 mm para madeira e metal | Compósitos de madeira e metais não ferrosos macios, pregos e parafusos não temperados, tubos de metal não ferroso e perfis de pequenas dimensões | Cortes de imersão rápidos e profundos em madeira, derivados de madeira abrasivos e plásticos, trabalhos sem danos graças à aresta de corte redonda (Curved-Tec); exemplo: corte rápido de tubos não ferrosos e perfis de pequenas dimensões, corte fácil de pregos e parafusos não temperados e perfis de aço de pequenas dimensões
| AIZ 32 BSPB/ AIZ 32 BSPIB Starlock Lâmina de serra de imersão em bimetal 32 × 50 mm para madeira dura | Madeira dura, placas revestidas | Cortes de seccionamento e de imersão sem danos em placas revestidas ou madeira dura graças à aresta de corte redonda (Curved-Tec), com dentes japoneses especialmente indicada para madeira dura; exemplo: montagem de janelas de sótão, entalhes para tomadas
| AIZ 32 AT/AIZ 32 AIT Starlock Lâmina de serra de imersão em carboneto 32 × 40 mm para metal | Metais ferrosos duros, materiais muito abrasivos, fibra de vidro, placa de gesso, placas de fibra ligadas com cimento, pregos e parafusos não temperados | Serrar materiais muito abrasivos ou metais ferrosos duros; longa vida útil graças à BOSCH Carbide Technology (tecnologia de carboneto); exemplo: cortar painéis frontais de cozinha, cortar facilmente parafusos temperados e aço inoxidável
| AIZ 32 APT/AIZ 32 APIT Starlock Lâmina de serra de imersão em carboneto 32 × 40 mm para multimaterial | Chapas de metal ferrosos duras, epóxi, placas de pladur, plásticos reforçados com fibra de vidro, compósitos reforçados com fibra, placas de fibra de cimento | Cortes de seccionamento e de imersão sem danos em chapa de metal graças à aresta de corte redonda (Curved-Tec); longa vida útil graças à BOSCH Carbide Technology; exemplo: serrar chapas de metal, cortar parafusos em caixilhos de janelas
| PAIZ 45 AT/ PAIZ 45 AIT StarlockPlus Lâmina de serra de imersão em carboneto 45 × 50 mm para metal | Metais ferrosos duros, materiais muito abrasivos, fibra de vidro, placa de gesso, placas de fibra ligadas com cimento, pregos e parafusos não temperados | Lâmina de serra larga para serrar materiais muito abrasivos ou metais ferrosos duros; longa vida útil graças à BOSCH Carbide Technology (tecnologia de carboneto); exemplo: cortar painéis frontais de cozinha, cortar facilmente parafusos temperados e aço inoxidável
| PAII 52 APT/ PAII 52 APIT StarlockPlus Lâmina de serra de imersão em carboneto 52 × 50 mm para multimaterial | Chapas de metal ferrosos duras, epóxi, placas de pladur, plásticos reforçados com fibra de vidro, compósitos reforçados com fibra, placas de fibra de cimento | Lâmina de serra comprida para cortes de seccionamento e de imersão sem danos em chapa de metal graças à aresta de corte redonda (Curved-Tec); longa vida útil graças à BOSCH Carbide Technology; exemplo: cortar chapas de metal, cortar parafusos em caixilhos de janelas
| AYZ 53 BPB Starlock Lâmina de serra de imersão 53 × 40 mm para multimaterial | Placas de pladur, placas de aglomerado de madeira, material tipo "sandwich", madeira | Otimizada para cortes de imersão com corte de seccionamento mais longo a seguir; a forma Dual-Tec assegura um corte limpo e completo tanto nas arestas como também durante um corte de seccionamento mais longo; exemplo: entalhes para tomadas em placas de pladur e paredes de madeira
| AII 65 APB/ AII 65 APIB Starlock Lâmina de serra de imersão em bimetal 65 × 40 mm para madeira e metal | Madeira macia, madeira dura, placas folheadas, placas com revestimento sintético, pregos e parafusos não endurecidos | Cortes de seccionamento e de imersão sem danos graças à aresta de corte redonda (Curved-Tec) em placas revestidas e madeira dura; exemplo: encurtar batentes das portas, entalhes em laminados para prateleiras ou móveis encastrados, cortar à face através de pregos e parafusos não temperados
| ACZ 85 EB/ ACZ 85 EIB Starlock Lâmina de serra de segmentos em bimetal 85 mm de diâmetro para madeira e metal | Derivados de madeira , plástico, metais não ferrosos macios | Cortes de seccionamento e de imersão; também para serrar rente à borda e áreas de difícil acesso; exemplo: encurtar rodapés e batentes das portas já instalados, fazer cortes de imersão ao adaptar os painéis de piso
| ACZ 100 SWB Starlock Lâmina serrilhada de segmentos em bimetal 100 mm de diâmetro para multimaterial | Material de isolamento, placas de isolamento, painéis de piso, placas de isolamento acústico, papelão, tapetes, borracha, couro | Corte preciso de materiais macios; exemplo: cortar placas de isolamento, cortar no comprimento certo e à face material de isolamento saliente
| ACZ 105 ET Starlock Lâmina de serra de segmentos de carboneto 105 mm de diâmetro para multimaterial | Placas de fibra de cimento, juntas de ladrilhos, tijolo, plásticos reforçados a fibra de vidro, laminados | Cortes de seccionamento e de imersão; também para serrar rente à borda, em áreas de difícil acesso; longa vida útil graças à BOSCH Carbide Technology; exemplo: encurtar rodapés ou caixilhos de portas já instalados, fresar dutos de cabos para tijolo, cortar juntas de ladrilhos de forma rápida e sem poeira, cortar painéis de fibra de vidro para encaixes, trabalhos de montagem em laminado; disponível a partir do meio 2021
| ACZ 70 RT5 Starlock Lâmina de serra de segmentos de granulado de carboneto 70 mm para argamassa e materiais abrasivos | Juntas finas de ladrilhos, concreto aerado, tijolo macio, placa de fibra de cimento, plásticos reforçados com fibra de vidro, epóxi | Cortar e seccionar com lâmina especialmente fina (1,6 mm) na área rente à borda, em cantos ou em áreas de difícil acesso, vida útil mais longa graças ao granulado de carboneto; exemplo: remover juntas entre azulejos para trabalhos de reparação, cortar entalhes em ladrilhos; também disponível na versão para juntas normais: ACZ 85 RT3
| ACZ 85 RD4 Starlock Lâmina de serra de segmentos de granulado de diamante 85 mm de diâmetro para argamassa e materiais abrasivos | Juntas de cimento, ladrilhos macios, plásticos reforçados a fibra de vidro, epóxi, placas de pladur anti-fogo | Cortar e seccionar na área rente à borda, em cantos ou em áreas de difícil acesso, vida útil mais longa graças ao granulado de diamante; exemplo: remover juntas entre azulejos para trabalhos de reparação, cortar entalhes em ladrilhos; também disponível na versão de granulado de carboneto: ACZ 85 RT3 para juntas normais, ACZ 70 RT5 para fugas finas
| AVZ 70 RT4 Starlock Removedor de argamassa de granulado de carboneto 70 mm de largura | Argamassa, juntas, resina epóxi, plásticos reforçados a fibra de vidro, materiais abrasivos | Fresagem e corte de materiais de juntas e azulejos, bem como raspagem e lixar em bases duras; longa vida útil graças à BOSCH Carbide Technology; exemplo: remover cola para azulejos e argamassa para juntas
| AVZ 90 RT2 Starlock Placa Delta de granulado de carboneto 90 mm de largura para argamassa e materiais abrasivos | Argamassa, restos de concreto, madeira, materiais abrasivos, tinta | Raspagem e lixar em bases duras; exemplo: remover argamassa ou cola para azulejos (p. ex. ao substituir ladrilhos danificados), remover restos de cola para tapetes, remover restos de tinta; disponível nos tamanhos de grão 20 (RT2), 40 (RT4), 60 (RT6) ou 100 (RT10)
| AVZ 93 G Starlock Placa de lixar 93 mm de largura para folhas de lixa da série Delta de 93 mm | dependendo da folha de lixa | Lixar nas bordas, em cantos ou em áreas de difícil acesso; dependendo da folha de lixa, p.ex. para lixar madeira, tinta, verniz, pedra; lã de cordeiro para limpar e texturar madeira, desenferrujar metal e polir vernizes, feltro de polir para o polimento prévio
| AUZ 70 G Starlock Lixadeira de perfil de 70 mm de largura para folhas de lixa 70 × 125 mm | Madeira, tubos/perfis, tinta, vernizes, betume de enchimento, metal | Lixamento confortável e eficiente de perfis e superfícies de material arredondadas e irregulares até um diâmetro de 55 mm; folhas de lixa para lixar madeira, tubos/perfis, vernizes, betume de enchimento e metal
| AVZ 32 RT4 Starlock Dedo de lixar de granulado de carboneto 32 × 50 mm para madeira e tinta | Madeira, tinta | Lixar madeira ou tinta em locais de difícil acesso sem folha de lixa; longa vida útil graças à BOSCH Carbide Technology; exemplo: lixar tinta entre lamelas de persianas, lixar piso de madeira nos cantos; disponível nos tamanhos de grão 40 (RT4) e 100 (RT10)
| AIZ 28 SC Starlock Cortador de juntas universal HCS 28 × 40 mm | Juntas de dilatação, massa de vidraceiro, materiais isolantes (lã de rocha) | Cortar materiais macios; exemplo: cortar juntas de dilatação de silicone ou massa de vidraceiro
| ASZ 32 SC Starlock Lâmina de corte puxado HCS 24 mm de largura, lâmina de corte empurrado HCS 11 mm de largura | Papelão alcatroado (feltro para telhados), tapetes, relva artificial, caixas de cartão, piso em PVC | Corte rápido e preciso de materiais macios e materiais abrasivos flexíveis; exemplo: cortar tapetes, caixas de cartão, piso em PVC, entalhes em papelão alcatroado, etc.
| ATZ 52 SC Starlock Espátula 52 mm, rígida | Tapetes, argamassa, concreto, cola para azulejos | Raspar em bases duras; exemplo: remover argamassa, cola para azulejos, restos de concreto e de cola para tapetes; disponível como espátula flexível ATZ 52 SFC (cola para tapetes/restos de tinta macios)