# Технічні дані

Акумуляторний універсальний різак Multi-Cutter | GOP 185‑LI
--- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 HG2 0..‎‎‎‎
Номінальна напруга | V= | 18
Частота обертання холостого ходу n₀ | об/хв | 10000–20000
Кут осциляції ліворуч/праворуч | ° | 1,7
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014 | кг | 1,5−2,6A)
Рекомендована температура навколишнього середовища при заряджанні | °C | 0 … +35
Допустима температура навколишнього середовища при експлуатаціїB) і при зберіганні | °C | –20 … +50
Рекомендовані акумуляторні батареї |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Рекомендовані зарядні пристрої |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  в залежності від використовуваної акумуляторної батареї

B)

  Обмежена потужність при температурі < 0 °C.

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.