# Tehnilised andmed

Mitmeotstarbeline akulõikur | GOP 185‑LI
--- | ---
Tootenumber |  | ‎3 601 HG2 0..‎‎‎‎
Nimipinge | V= | 18
Tühikäigu-pöörlemiskiirus n₀ | min–1 | 10 000–20 000
Võnkenurk vasakule/paremale | ° | 1,7
Kaal EPTA-Procedure 01:2014 järgi | kg | 1,5−2,6A)
Soovitatav keskkonnatemperatuur laadimisel | °C | 0 … +35
Lubatud keskkonnatemperatuur töötamiselB) ja hoiustamisel | °C | –20 … +50
Soovitatavad akud |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Soovitatavad akulaadijad |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Sõltuvalt kasutatud akust

B)

  Piiratud võimsus temperatuuril <0 °C.

Väärtused võivad olenevalt tootest varieeruda ja oleneda kasutus- ning keskkonnatingimustest.Täiendav teave veebisaidil www.bosch-professional.com/wac.