# 技術性數據

充電式多功能切割打磨機 | GOP 185‑LI
--- | ---
產品機號 |  | ‎3 601 HG2 0..‎‎‎‎
額定電壓 | V= | 18
無負載轉數 n₀ | 次／分 | 10000–20000
左側／右側振蕩角度 | ° | 1.7
重量符合 EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1.5−2.6A)
充電狀態下的建議環境溫度 | °C | 0 … +35
操作狀態下的容許環境溫度B)以及存放狀態下 | °C | –20 … +50
建議使用的充電電池 |  | GBA 18V… ProCORE18V…
建議使用的充電器 |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  視所使用的充電蓄電池而定

B)

  溫度 < 0 °C 時，性能受限

數值可能因產品而異，並受使用條件以及環境條件影響。進一步資訊請見www.bosch-professional.com/wac。