# Techniniai duomenys

Akumuliatorinis daugiafunkcinis įrankis | GOP 185‑LI
--- | ---
Gaminio numeris |  | ‎3 601 HG2 0..‎‎‎‎
Nominalioji įtampa | V= | 18
Tuščiosios eigos sūkių skaičius n₀ | min−1 | 10 000–20 000
Švytavimo kampas kairėje/dešinėje | ° | 1,7
Svoris pagal „EPTA‑Procedure 01:2014“ | kg | 1,5−2,6A)
Rekomenduojama aplinkos temperatūra įkraunant | °C | 0 … +35
Leidžiamoji aplinkos temperatūra veikiantB) ir sandėliuojant | °C | –20 … +50
Rekomenduojami akumuliatoriai |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Rekomenduojami krovikliai |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Priklausomai nuo naudojamo akumuliatoriaus

B)

  Ribota galia, esant temperatūrai <0 °C

Vertės gali skirtis priklausomai nuo gaminio, jos taip pat priklauso nuo naudojimo ir aplinkos sąlygų. Daugiau informacijos rasite www.bosch-professional.com/wac.