# Inbetriebnahme

## Ein-/Ausschalten

- Stellen Sie sicher, dass Sie den Ein-/Ausschalter betätigen können, ohne den Handgriff loszulassen.

Zum Einschalten des Arbeitslichts schieben Sie den Ein-/Ausschalter (1) nach vorn, sodass am Schalter erscheint. Das Arbeitslicht verbessert die Sichtverhältnisse im unmittelbaren Arbeitsbereich.

- Blicken Sie nicht direkt in das Arbeitslicht, es kann Sie blenden.

Zum Einschalten des Elektrowerkzeugs schieben Sie den Ein-/Ausschalter (1) weiter nach vorn, sodass am Schalter "I" erscheint.

Zum Ausschalten des Elektrowerkzeugs und des Arbeitslichts schieben Sie den Ein-/Ausschalter (1) nach hinten, sodass am Schalter "0" erscheint.

Hinweis: Schaltet das Elektrowerkzeug automatisch wegen des entladenen oder überhitzten Akkus ab, dann schalten Sie das Elektrowerkzeug mit dem Ein-/Ausschalter (1) aus.
Laden Sie den Akku bzw. lassen Sie ihn abkühlen, bevor Sie das Elektrowerkzeug wieder einschalten. Der Akku kann sonst beschädigt werden.

## Schwingzahl vorwählen

Mit dem Stellrad Schwingzahlvorwahl (5) können Sie die benötigte Schwingzahl auch während des Betriebes vorwählen.

Die erforderliche Schwingzahl ist vom Werkstoff und den Arbeitsbedingungen abhängig und kann durch praktischen Versuch ermittelt werden.

Die Schwingzahlstufe "6" wird zum Sägen und Trennen von härteren Materialien wie z.B. Holz oder Metall empfohlen. Die Schwingzahlstufe "4" ist zum Schleifen oder zur Bearbeitung von weicheren Materialien wie Kunststoff geeignet.

Achtung: Beachten Sie die Angaben zur maximalen Schwingzahl auf den Einsatzwerkzeugen bzw. der Verpackung der Einsatzwerkzeuge. Arbeiten Sie mit Einsatzwerkzeugen wie z.B. Schleif- und Riff-Einsatzwerkzeugen maximal mit der Schwingzahlstufe "4". Eine zu hohe Schwingzahl erhöht den Verschleiß der Einsatzwerkzeuge erheblich oder kann zu vorzeitigem Ausfall der Einsatzwerkzeuge führen.