# 投入使用

## 开动/关闭

- 请确保握住手柄时可以开启/关闭开关。

接通工作灯时，需要向前推动起停开关(1)，使开关上出现符号。工作灯改善了紧邻工作区域内的能见度。

- 勿直视工作灯，强光会刺眼。

接通电动工具时，需要继续向前推动起停开关(1)，使开关上出现“I”符号。

关闭电动工具和工作灯时，需要向后推动起停开关(1)，使开关上出现“0”符号。

提示：电动工具因充电电池电量消耗完毕或过热而自动关闭，然后请通过接通/关闭开关(1)关闭电动工具。
再次接通电动工具前，请冷却充电电池或电动工具。否则可能会损坏充电电池。

## 设定振荡次数

利用振荡次数预选调节轮(5)也可以在运行过程中预选所需的振荡次数。

正确的振荡次数是由工件和工作条件决定，唯有实际操作才能够找出最合适的振荡次数。

锯切、切割和打磨较硬材料（比如木材或金属）时，建议振荡级“6”，对于较软的材料（比如塑料），建议振荡级“4”。

提示：针对某些工具刀头（例如研磨工具刀头和有锯齿缘的工具刀头），应将振动次数降低到最大2/3。过高的振动次数会大幅增加工具刀头的磨损程度，或者可能导致工具刀头过早失灵。请注意工具刀头或工具刀头外包装上的数据。