# Colocando em funcionamento

## Ligar e desligar

- Certifique-se de que consegue acionar o interruptor de ligar/desligar sem ter de soltar o punho.

Para ligar a luz de trabalho, empurre o interruptor de ligar/desligar (1) para a frente, de modo a que apareça no interruptor. A luz de trabalho melhora a visibilidade do raio de ação.

- Não olhar diretamente para a luz de trabalho pois poderá ser ofuscado pela luz.

Para ligar a ferramenta elétrica, empurre o interruptor de ligar/desligar (1) para a frente, de modo a que apareça "I" no interruptor.

Para desligar a ferramenta elétrica e a luz de trabalho, empurre o interruptor de ligar/desligar (1) para trás, de modo a que apareça "0" no interruptor.

Nota: Se a ferramenta elétrica se desligar automaticamente porque a bateria está descarregada ou superaquecida, desligue a ferramenta elétrica com o interruptor de ligar/desligar (1).
Carregue a bateria ou deixe a mesma esfriar antes de voltar a ligar a ferramenta elétrica. Caso contrário pode danificar a bateria.

## Pré-selecionar a frequência

Com a roda da pré-seleção de frequência (5) pode pré-selecionar a frequência necessária também durante o funcionamento.

O n° de oscilações necessário depende do material e das condições de trabalho e pode ser verificado através de ensaios práticos.

Para serrar, cortar e lixar materiais mais duros, como p. ex. madeira ou metal, é recomendado o nível de frequência "6", no caso de materiais mais macios, como p. ex. plástico, o nível de frequência "4".

Nota: Em determinadas ferramentas de trabalho (por exemplo ferramentas de trabalho de lixar e granulado Riff), o número de oscilações deve ser reduzido para um máximo de 2/3. Um número de oscilações muito elevado aumenta bastante o desgaste das ferramentas de trabalho ou pode causar a falha prematura da ferramenta de trabalho. Observe as indicações nas ferramentas de trabalho ou na embalagem da ferramenta de trabalho.