# Date tehnice

Sculă multifuncţională cu acumulator | GOP 185‑LI
--- | ---
Număr de identificare |  | ‎3 601 HG2 0..‎‎‎‎
Tensiune nominală | V= | 18
Turaţie în gol n₀ | rot/min | 10.000–20.000
Unghi de oscilaţie stânga/dreapta | ° | 1,7
Greutate conform EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,5−2,6A)
Temperatură ambiantă recomandată în timpul încărcării | °C | 0 … +35
Temperatură ambiantă admisă în timpul funcţionăriiB) şi pe perioada depozitării | °C | –20 … +50
Acumulatori recomandaţi |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Încărcătoare recomandate |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  În funcţie de acumulatorul folosit

B)

  putere mai redusă la temperaturi < 0 °C

Valorile pot varia în funcţie de produs şi sunt supuse condiţiilor de utilizare, precum şi condiţiilor de mediu. Pentru informaţii suplimentare, accesează www.bosch-professional.com/wac.