# Messa in funzione

## Accensione/spegnimento

- Accertarsi che sia possibile azionare l’interruttore di avvio/arresto senza lasciare l’impugnatura.

Per accendere la luce di lavoro, spingere l’interruttore di avvio/arresto (1) in avanti in modo che nell’interruttore compaia il simbolo . La lampada da lavoro migliora le condizioni di visibilità nelle immediate vicinanze dell’area di lavoro.

- Non rivolgere direttamente lo sguardo nella luce di lavoro: vi è rischio di abbagliamento.

Per accendere l’elettroutensile, spostare l’interruttore di avvio/arresto (1) ulteriormente in avanti in modo che nell’interruttore compaia il simbolo «I».

Per spegnere l’elettroutensile e la luce di lavoro, spingere l’interruttore di avvio/arresto (1) all’indietro in modo che nell’interruttore compaia il simbolo «0».

Avvertenza: Se l’elettroutensile si spegne automaticamente a causa di batteria scarica o surriscaldata, esso andrà spento mediante l’interruttore di accensione/spegnimento (1).
Prima di riaccendere l’elettroutensile, ricaricare la batteria, oppure lasciarla raffreddare: in caso contrario, la batteria potrebbe subire danni.

## Preselezione della frequenza di oscillazione

La rotellina di preselezione del numero di oscillazioni (5) consente di preselezionare il numero di oscillazioni desiderato anche durante il funzionamento.

Il numero di oscillazioni necessario dipende dal tipo di materiale in lavorazione e dalle specifiche condizioni operative e può essere dunque determinato a seconda del caso eseguendo delle prove pratiche.

Per lavori di taglio e troncatura di materiali più duri, come ad es. legno o metallo, si consiglia il livello del numero di oscillazioni «6». Il livello del numero di oscillazioni «4» è adatto alla levigatura o alla lavorazione di materiali più morbidi, come la plastica.

Attenzione: osservare le indicazioni relative al numero di oscillazioni massimo riportate sugli utensili accessori o sul relativo imballaggio. Eseguire lavori con gli utensili accessori, come ad es. utensili accessori di levigatura e Riff, al livello del numero di oscillazioni massimo «4». Un numero di oscillazioni troppo elevato aumenta considerevolmente l’usura degli utensili accessori o può determinarne un guasto precoce.