# Punerea în funcţiune

## Pornirea/Oprirea

- Asiguraţi-vă că puteţi acţiona întrerupătorul pornit/oprit fără a lăsa din mână mânerul.

Pentru aprinderea lămpii de lucru împinge spre înainte comutatorul de pornire/oprire (1), până când comutatorul se aprinde. Lampa de lucru îmbunătăţeşte vizibilitatea în zona de lucru din imediata apropiere.

- Nu priviţi direct în lampa de lucru, aceasta vă poate orbi.

Pentru pornirea sculei electrice împinge spre înainte comutatorul de pornire/oprire (1), până când comutatorul „I” se aprinde.

Pentru deconectarea sculei electrice şi a lămpii de lucru, împinge spre înapoi comutatorul de pornire/oprire (1), până când comutatorul „0” se aprinde.

Observaţie: Dacă scula electrică se deconectează automat din cauza descărcării sau supraîncălzirii acumulatorului, deconectaţi scula electrică cu ajutorul comutatorului de pornire/oprire (1).
Încărcaţi acumulatorul, respectiv lăsaţi-l să se răcească înainte de a conecta din nou scula electrică. În caz contrar, acumulatorul s‑ar putea deteriora.

## Preselectarea numărului de vibraţii

Cu ajutorul rozetei de reglare pentru preselectarea numărului de vibraţii (5) puteţi preselecta numărul de vibraţii dorit chiar şi în timpul funcţionării.

Numărul preselectat de vibraţii depinde de material şi de condiţiile de lucru, putând fi determinat prin probe practice.

În cazul tăierii, separării şi şlefuirii materialelor mai dure, precum lemnul sau metalul, este recomandată treapta numărului de vibraţii „6”, iar în cazul materialelor moi, precum materialele plastice, este recomandată treapta numărului de vibraţii „4”.

Observaţie: În cazul anumitor accesorii (de exemplu, accesorii de şlefuire accesorii Riff), numărul de vibraţii ar trebui să fie redus la maximum 2/3. Un număr prea mare de vibraţii creşte considerabil gradul de uzură al accesoriului sau poate duce la defectarea prematură a accesoriilor. Respectă specificaţiile de pe accesorii sau de pe ambalajul accesoriilor.