# 针对多功能切割打磨机的安全规章

- 如果在操作期间，切割工具可能接触暗线，要握住电动工具的绝缘握持面。 切割工具一旦接触“带电”导线，可能会使电动工具外露的金属部件“带电”，并使操作员触电。

- 使用夹具或其他实用方法将工件固定和支撑在稳定的工作台面。 用手或身体固定工件会使工件不稳引起失控。

- 本电动工具仅可用于干法研磨。水进入电动工具将增加电击危险。

- 注意火灾危险！应避免磨料和研磨机过热。每次工作休息前都要清空集尘腔。吸尘器的过滤袋或过滤器内的磨削粉尘可能会在不良条件下（例如研磨金属时火花飞溅）被点燃。如果磨削粉尘与油漆或聚氨酯残余物或者其他化学原料混合，且磨料在长时间作业后产生高温时，会产生极大危险。

- 双手必须远离锯割范围，手不可以握在工件下端。如果不小心碰触了锯片可能被割伤。

- 定期清洁电动工具的通风间隙。电动机风扇会将灰尘吸进机壳，过多的金属粉末沉积会导致电气危险。

- 使用合适的侦测装置侦察隐藏的电线，或者向当地的相关单位寻求支援。 接触电线可能引起火灾並让操作者触电。损坏了瓦斯管会引起爆炸。如果水管被刺穿了会导致财物损失。

- 工作时要使用双手握紧电动工具并确保站稳。使用双手才能够稳定地操作电动工具。

- 更换电动工具上的切削附件时务必佩戴保护手套。 经过长时间的操作安装在机器上的切削附件会变热。

- 请勿磨削潮湿材料（例如壁画）以及潮湿表面。 水进入电动工具将增加电击危险。

- 请勿使用含有溶剂的液体处理表面。 由于刮削时工件会变热，可能会产生带毒性的蒸汽。

- 使用刮刀和刀具时要特别小心。 工具非常锋利，可能会导致受伤。

- 如果充电电池损坏或者未按照规定使用，充电电池中会散发出有毒蒸汽。充电电池可能会燃烧或爆炸。工作场所必须保持空气流通，如果身体有任何不适必须马上就医。蒸汽会刺激呼吸道。

- 切勿打开充电电池。可能造成短路。

- 钉子、螺丝刀等尖锐物品或外力作用可能会损坏充电电池。 有可能出现内部短路、蓄电池燃烧、发出烟雾、爆炸或过热。

- 仅在制造商的产品中使用充电电池。 这样才能确保充电电池不会过载。

| 保护充电电池免受高温（例如长期阳光照射）、火焰、脏污、水和湿气的侵害。有爆炸和短路的危险。