# Tehnički podaci

Akumulatorski višenamjenski alat | GOP 185‑LI
--- | ---
Kataloški broj |  | ‎3 601 HG2 0..‎‎‎‎
Nazivni napon | V= | 18
Broj okretaja u praznom hodu n₀ | min–1 | 10 000–20 000
Kut oscilacije lijevo/desno | ° | 1,7
Težina prema EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,5−2,6A)
Preporučena temperatura okoline kod punjenja | °C | 0 … +35
Dopuštena temperatura okoline pri raduB) i kod skladištenja | °C | –20 … +50
Preporučene aku-baterije |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Preporučeni punjači |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Ovisno o korištenoj aku-bateriji

B)

  Ograničeni učinak kod temperatura <0 °C.

Vrijednosti se mogu razlikovati ovisno o proizvodu i ovise o uvjetima primjene i okoline. Dodatne informacije na www.bosch-professional.com/wac.