# Punerea în funcţiune

## Pornirea/Oprirea

- Asiguraţi-vă că puteţi acţiona întrerupătorul pornit/oprit fără a lăsa din mână mânerul.

Pentru aprinderea lămpii de lucru împinge spre înainte comutatorul de pornire/oprire (1), până când comutatorul se aprinde. Lampa de lucru îmbunătăţeşte vizibilitatea în zona de lucru din imediata apropiere.

- Nu priviţi direct în lampa de lucru, aceasta vă poate orbi.

Pentru pornirea sculei electrice împinge spre înainte comutatorul de pornire/oprire (1), până când comutatorul „I” se aprinde.

Pentru deconectarea sculei electrice şi a lămpii de lucru, împinge spre înapoi comutatorul de pornire/oprire (1), până când comutatorul „0” se aprinde.

Observaţie: Dacă scula electrică se deconectează automat din cauza descărcării sau supraîncălzirii acumulatorului, deconectaţi scula electrică cu ajutorul comutatorului de pornire/oprire (1).
Încărcaţi acumulatorul, respectiv lăsaţi-l să se răcească înainte de a conecta din nou scula electrică. În caz contrar, acumulatorul s‑ar putea deteriora.

## Preselectarea numărului de vibraţii

Cu ajutorul rozetei de reglare pentru preselectarea numărului de vibraţii (5) puteţi preselecta numărul de vibraţii dorit chiar şi în timpul funcţionării.

Numărul preselectat de vibraţii depinde de material şi de condiţiile de lucru, putând fi determinat prin probe practice.

Pentru debitarea şi tăierea materialelor dure, precum lemnul sau metalul, este recomandată treapta „6” a numărului de vibraţii. Pentru şlefuirea sau prelucrarea materialelor mai moi, precum materialul plastic, este adecvată treapta „4” a numărului de vibraţii.

Atenţie: Respectă specificaţiile privind numărul maxim de vibraţii de pe accesorii, respectiv de pe ambalajul accesoriilor. Când lucrezi cu accesorii precum cele de şlefuire şi accesorii Riff, utilizează maximum treapta „4” a numărului de vibraţii. Un număr prea mare de vibraţii creşte considerabil gradul de uzură al accesoriilor sau poate duce la defectarea prematură a acestora.