# Технические данные

Аккумуляторный многофункциональный резак | GOP 185‑LI
--- | ---
Товарный номер |  | ‎3 601 HG2 0..‎‎‎‎
Номинальное напряжение | В= | 18
Число оборотов холостого хода n₀ | об/мин | 10 000–20 000
Амплитуда колебаний влево/вправо | ° | 1,7
Масса согласно EPTA‎‑Procedure 01:2014 | кг | 1,5−2,6A)
Рекомендуемая температура внешней среды при зарядке | °C | 0 … +35
Допустимая температура внешней среды при эксплуатацииB) и хранении | °C | –20 ... +50
Рекомендуемые аккумуляторы |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Рекомендуемые зарядные устройства |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  в зависимости от используемой аккумуляторной батареи

B)

  Ограниченная мощность при температуре <0 °C.

Значения могут варьироваться в зависимости от инструмента, способа применения и условий окружающей среды. Более подробная информация представлена на сайте www.bosch-professional.com/wac.