# Aspiração de pó/de aparas

Pós de materiais, como por exemplo, tintas que contêm chumbo, alguns tipos de madeira, minerais e metais, podem ser nocivos à saúde. O contato com o pó ou sua inalação pode provocar reações alérgicas e/ou doenças nas vias respiratórias do utilizador ou das pessoas que se encontrem por perto.
Certos pós, como por exemplo pó de carvalho e faia são considerados cancerígenos, especialmente quando juntos com substâncias para o tratamento de madeiras (cromato, preservadores de madeira). Material que contem amianto só deve ser processado por pessoal especializado.

- Se possível, deverá utilizar uma aspiração de pó.
- Assegurar uma boa ventilação do local de trabalho.
- É recomendável usar uma máscara de proteção respiratória com filtro da classe P2.

Observe as diretrizes, vigentes no seu país, relativas aos materiais a serem trabalhados.

- Evitar acúmulos de pó no local de trabalho. Pós podem se inflamar levemente.

## Conectar a aspiração de pó (ver figura A)

A aspiração de pó (13) se destina apenas a trabalhos com a placa de lixar (14), em combinação com outras acessórios não tem qualquer utilidade.

Conecte sempre uma aspiração de pó para lixar.

Para montar a aspiração de pó (13) (acessório), retire o acessório acoplável e o batente de profundidade (11).

Empurre a aspiração de pó (13) até ao batente sobre o encaixe para o acessório (8) para o colar de aperto da ferramenta elétrica. Rode a aspiração de pó para a posição desejada (não diretamente sob a ferramenta elétrica). Feche a alavanca tensora (16), para fixar a aspiração de pó.

Encaixe o adaptador de aspiração (18) da mangueira de aspiração (19) no bocal de aspiração (17). Una a mangueira de aspiração (19) com um aspirador (acessório).

Uma vista geral das conexões a diversos aspiradores de pó encontra‑se no final destas instruções de serviço.

O aspirador de pó deve ser apropriado para o material a ser trabalhado.

Utilizar um aspirador especial caso o pó seja extremamente nocivo à saúde, cancerígeno ou seco.