# Dati tecnici

Multi-Cutter a batteria | GOP 185‑LI
--- | ---
Codice prodotto |  | ‎3 601 HG2 0..‎‎‎‎
Tensione nominale | V= | 18
Numero di giri a vuoto n₀ | giri/min | 10.000–20.000
Angolo di oscillazione sx/dx | ° | 1,7
Peso secondo EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 1,5−2,6A)
Temperatura ambiente consigliata in fase di ricarica | °C | 0 … +35
Temperatura ambiente consentita durante il funzionamentoB) e per lo stoccaggio | °C | –20 … +50
Batterie consigliate |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Caricabatteria consigliati |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  in funzione della batteria utilizzata

B)

  prestazioni ridotte in caso di temperature < 0 °C

I valori possono variare a seconda del prodotto ed essere soggetti a condizioni di impiego e ambientali. Per maggiori informazioni, consultare il sito www.bosch-professional.com/wac.