# Tehnički podaci

Akumulatorski Multi-Cutter | GOP 185‑LI
--- | ---
Broj artikla |  | ‎3 601 HG2 0..‎‎‎‎
Nominalni napon | V= | 18
Broj obrtaja u praznom hodu n₀ | min–1 | 10 000–20 000
Ugao oscilacija levo/desno | ° | 1,7
Težina u skladu sa EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 1,5−2,6A)
Preporučena temperatura okruženja prilikom punjenja | °C | 0 … +35
Dozvoljena temperatura okruženja tokom radaB) i prilikom skladištenja | °C | –20 … +50
Preporučeni akumulatori |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Preporučeni punjači |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  Zavisi od upotrebljene akumulatorske baterije

B)

  Ograničena snaga pri temperaturama < 0 °C.

Vrednosti mogu da se razlikuju u zavisnosti od proizvoda i zavise od uslova upotrebe i uslova iz okoline. Dodatne informacije možete pogledati na adresi www.bosch-professional.com/wac.