# Техникалық мәліметтер

Аккумуляторлық мультикескіш | GOP 185‑LI
--- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 HG2 0..‎‎‎‎
Номиналды кернеу | В= | 18
Бос жүріс күйіндегі айналу жиілігі n₀ | мин–1 | 10000–20000
Тербелу бұрышы, солға/оңға | ° | 1,7
Салмағы EPTA-Procedure 01:2014 құжатына сай | кг | 1,5−2,6A)
Зарядтау кезіндегі ұсынылатын қоршаған орта температурасы | °C | 0 … +35
Жұмыс кезіндегіB) және сақтау кезіндегі рұқсат етілген қоршаған орта температурасы | °C | –20 … +50
Ұсынылатын аккумуляторлар |  | GBA 18V… ProCORE18V…
Ұсынылатын зарядтағыш құрылғылар |  | GAL 18… GAX 18… GAL 36…

A)

  пайдаланған аккумуляторға байланысты

B)

  <0 °C температураларында қуаты шектелген

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.