# Montage des accessoires d’aspiration (voir figure A)

Le tuyau d’aspiration (17) est pourvu d’un système de clipsage permettant le raccordement des accessoires d’aspiration (adaptateur d’aspiration (18), coude d’aspiration (19)).

## Montage des suceurs et des tubes

- Enfichez le suceur coudé (19) sur le tuyau d’aspiration (17) jusqu’au clic entre les deux boutons-pression (24).
- Emboîtez ensuite l’accessoire souhaité (suceur à gravats, suceur droit, tube d’aspiration, etc.) sur le coude d’aspiration (19).
- Pour retirer l’accessoire, appuyez sur les boutons-pression (24) vers l’intérieur et tirez.

## Montage de l’adaptateur d’aspiration

- Emboîtez l’adaptateur d’aspiration (18) sur le tuyau d’aspiration (17) jusqu’à ce que les deux boutons-pression (24) du tuyau d’aspiration s’enclenchent de manière audible.
- Pour retirer l’adaptateur, pressez les boutons-pression (24) vers l’intérieur et tirez.