# Underhåll och rengöring

- Dra ut kontakten ur uttaget innan du utför underhåll på sugen eller rengör den, utför inställningar, byter tillbehör eller förvarar sugen. Denna skyddsåtgärd förhindrar oavsiktlig start av dammsugaren.

- Håll elverktyget och dess ventilationsöppningar rena för bra och säkert arbete.

- Bär dammskyddsmask vid underhåll och rengöring av sugen.

Om nätsladden för bibehållande av verktygets säkerhet måste bytas ut, ska byte ske hos Bosch eller en auktoriserad serviceverkstad för Bosch elverktyg.

När dammsugaren ska underhållas av användaren så ska den demonteras, rengöras och underhållas i den utsträckning det är genomförbart, utan att framkalla fara för användaren och andra personer. Innan demonteringen bör dammsugaren rengöras för att förebygga eventuella faror. Den lokal där dammsugaren demonteras måste ha god ventilation. Använd personlig skyddsutrustning medan du underhåller dammsugaren. Efter underhållet bör underhållsområdet rengöras.
Minst en gång om året ska det göras en dammteknisk kontroll av tillverkaren eller av en instruerad person. Kontrollera till exempel om filtret är skadat, dammsugaren är tät och om kontrollanordningen fungerar korrekt.
Vid dammsugare i klass L, som befinner sig i en smutsig omgivning bör utsidan och alla maskindelar rengöras eller behandlas med tätningsmedel. Vid genomförandet av underhålls- och reparationsarbeten ska alla förorenade delar, som inte kan rengöras tillfredsställande, avfallshanteras. Sådana delar ska avfallshanteras i ogenomsläppliga påsar i överensstämmelse med de gällande bestämmelserna för avfallshantering av sådant avfall.

- Rengör dammsugarens kåpa då och då med en fuktig trasa.

##

Torka av behållaren (1) då och då med vanligt, icke-slipande rengöringsmedel och låt den torka.

##

Regelbunden tömning av dammbehållaren och rengöring av filtren säkerställer optimal sugeffekt. Om sugeffekten därefter inte uppnås så skall sugen skickas till kundtjänst.

### Ta ut/byta filtret (se bild G1–G2)

Byt ut skadade veckfilter direkt.

- Öppna förslutningarna (7) och ta av sugöverdelen (6).

- Vrid filterhållaren (27) till anslag i vridriktning och ta ut filterhållaren tillsammans med veckfiltret (28) ur sugöverdelen (6).

- Dra av det smutsiga/skadade veckfiltret (28) från filterhållaren (27).
- Borsta av lamellerna på veckfiltret (28) med en mjuk borste.
  eller
  Byt ut veckfiltret (28) om det är skadat.
- Sätt filterhållaren (27) i det rengjorda/nya veckfiltret (28).

- Sätt filterhållaren (27) tillsammans med veckfiltret (28) i sugöverdelen och vrid filterhållaren (27) till anslag i vridriktning .

- Sätt på sugöverdelen (6) och stäng förslutningarna (7).

##

Rengör flottören (29) då och då.

- Öppna förslutningarna (7) och ta av sugöverdelen (6).

- Ta ut filterhållaren (27) tillsammans med veckfiltret (28) ur sugöverdelen (6).
- Dra av veckfiltret (28) från filterhållaren (27).
- Tvätta flottören (29) med vatten.
- Sätt filterhållaren (27) med veckfiltret (28) i sugöverdelen (6) igen.

- Sätt på sugöverdelen (6) och stäng förslutningarna (7).