# Mokré sání

- S vysavačem nevysávejte hořlavé nebo výbušné kapaliny, například benzín, olej, alkohol, rozpouštědla. Nevysávejte horký, hořící nebo výbušný prach. Vysavač nepoužívejte v prostorech s nebezpečím výbuchu. Takový prach, výpary nebo kapaliny se mohou vznítit nebo vybuchnout.

- Vysavač se nesmí používat jako čerpadlo vody. Vysavač je určený pro nasávání vzduchu a směsi vody.

## Pracovní kroky před mokrým sáním

- Otevřete uzávěry (7) a sejměte horní díl vysavače (6).

- V případě potřeby vyjměte odpadní vak (20) nebo vak na prach.
- V případě potřeby vyprázdněte nádobu (1).

- Nasaďte horní díl vysavače (6) a uzavřete uzávěry (7).

## Vysávání kapalin

- Zapněte vysavač.

Vysavač je vybavený plovákem. Jakmile je dosažena maximální výška naplnění, vysávání se zastaví.

- Vypněte vysavač.

- Vyprázdněte nádobu (1).

Pro zabránění tvorby plísně po mokrém sání:

- Sejměte horní díl vysavače (6), vyjměte skládaný filtr (28) a vše nechte důkladně vyschnout.