# إزالة الاختلالات

- في حالة حدوث خلل (مثل انقطاع المرشح) يجب إيقاف الشافطة على الفور. يجب إزالة الخلل قبل مواصلة التشغيل.

المشكلة | العلاج
--- | ---
توربين الشفط لا يعمل. | افحص كابل الكهرباء والقابس الكهربائي والمصهر والمقبس والعوامة (29).
اضغط لوهلة قصيرة على زر التشغيل والإطفاء (4) أو قم بتشغيل العدة الكهربائية الموصلة بالمقبس الكهربائي (3).
توقف توربينة الشفط. | تفريغ الوعاء (1).
لا تقم بإعادة تشغيل توربين الشفط بعد إفراغ الوعاء. | أوقف الشافطة وانتظر لمدة 5 ثوانٍ، ثم أعد تشغيلها مرة أخرى بعد 5 ثوانٍ.
قم بتنظيف العوامة (29).
انخفاض قوة الشفط. | قم بإزالة الانسدادات من فوهة الشفط أو أنبوب الشفط (21) أو خرطوم الشفط (17) أو فلتر الطيات (28).
قم بتغيير كيس التصريف (20) أو كيس الغبار.
قم بتركيب الجزء العلوي من الشافطة (6) بشكل صحيح وقم بتأمين الأقفال (7).
قم بنتغيير فلتر الطيات (28).
خروج الغبار أثناء الشفط | تأكد من التركيب الصحيح لفلتر الطيات (28).
قم بتغيير فلتر الطيات (28).
آلية الإيقاف الأوتوماتيكية لا تستجيب (الشفط الرطب). | قم بتنظيف العوامة (29).
في حالة عدم وجود سوائل أو رغاوي غير موصلة للكهرباء، لا تعمل آلية الإيقاف الأوتوماتيكية. تحكم باستمرار في مستوى الملء.