# Behebung von Störungen

- Tritt eine Störung (z. B. Filterbruch) auf, muss der Sauger sofort ausgeschaltet werden. Vor erneuter Inbetriebnahme muss die Störung beseitigt werden.

Problem | Abhilfe
--- | ---
Saugturbine läuft nicht an. | Netzkabel, Netzstecker, Sicherung, Steckdose und Schwimmer (29) überprüfen.
Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste (4) bzw. schalten Sie das an die Steckdose angeschlossene Elektrowerkzeug (3) ein.
Saugturbine schaltet ab. | Behälter (1) entleeren.
Saugturbine läuft nach Behälterleerung nicht wieder an. | Sauger ausschalten und 5 Sekunden warten, nach 5 Sekunden wieder einschalten.
Schwimmer (29) reinigen.
Saugkraft lässt nach. | Verstopfungen aus Saugdüse, Saugrohr (21), Saugschlauch (17) oder Faltenfilter (28) entfernen.
Entsorgungssack (20) oder Staubbeutel wechseln.
Saugeroberteil (6) richtig aufsetzen und Verschlüsse (7) schließen.
Faltenfilter (28) wechseln.
Staubaustritt beim Saugen | Korrekten Einbau des Faltenfilters (28) überprüfen.
Faltenfilter (28) wechseln.
Abschaltautomatik (Nasssaugen) spricht nicht an. | Schwimmer (29) reinigen.
Bei elektrisch nicht leitenden Flüssigkeiten oder bei Schaumbildung funktioniert die Abschaltautomatik nicht. Füllstand ständig kontrollieren.