# Curăţarea semiautomată a filtrului (consultaţi imaginea F)

Funcţia de curăţare a filtrului trebuie activată cel mai târziu atunci când capacitatea de aspirare nu mai este suficientă.

Frecvenţa de curăţare a filtrului depinde de tipul şi cantitatea de praf aspirat. În cazul activării cu regularitate a funcţiei, capacitatea de aspirare se menţine la nivel maxim pentru un timp mai îndelungat.

La curăţarea semiautomată a filtrului (SFC), de depunerile de praf sunt eliminate de pe lamelele filtrului prin inversarea direcţiei curentului de aer.

Un filtru-burduf murdar numai superficial este complet funcţional. Curăţarea manuală a filtrului-burduf plat prin batere sau suflare nu este necesară, putând chiar determina deteriorarea filtrului.

## Declanşarea curăţării filtrului SFC

- Închideţi cu palma deschiderea duzelor sau a furtunului de aspirare.
- Apăsaţi de 3 ori comutatorul SFC (11).