# Технічні дані

Вологовідсмоктувач/пилосмок | GAS 20 L SFC
--- | ---
Товарний номер |  | ‎3 601 J7B 1..‎‎‎‎
Номінальна напруга | В | 220–240
Номінальна споживана потужність | Вт | 1200
Частота | Гц | 50–60
Місткість контейнера (брутто/нетто) | л | 19/15
Місткість нетто (рідина) | л | 11,5
Місткість мішка для пилу | л | 7,5
Макс. розрідженняA)
Пилосос | гПа | 202
Турбіна | гПа | 215
Макс. потік повітряA)
Пилосос | л/с м³/с | 31,5 0,0315
Турбіна | л/с м³/с | 62 0,062
Макс. потужність всмоктування | Вт | 245
Площа складчастого фільтра | м² | 0,28
Клас пилу |  | L
Вага відповідно до EPTA-Procedure 01:2014 | кг | 6,4
Клас захисту |  | /I
Тип захисту пилососа |  | IPX4
Тип захисту мережевого штекера, Швейцарія |  | IP55

A)

  виміряно при відсмоктувальному шланзі Ø 35 мм з довжиною 3 м

Параметри зазначені для номінальної напруги [U] 230 В. При інших значеннях напруги, а також у специфічному для країни виконанні можливі інші параметри.

Значення можуть відрізнятися залежно від виробу, умов застосування та довкілля. Детальнішу інформацію див. на www.bosch-professional.com/wac.

Автоматика пуску та зупинкиA)
| Номінальна напруга | Максимальна потужність | Мінімальна потужність
--- | --- | --- | ---
EU | 230 В | 2000 Вт | 100 Вт
FR | 230 В | 2000 Вт | 100 Вт
UK | 230 В | 1700 Вт | 100 Вт
CH | 230 В | 1100 Вт | 100 Вт
DK | 230 В | 1100 Вт | 100 Вт

A)

  Дані щодо максимально допустимої сумарної споживаної потужності під’єднаного електроінструмента (залежно від країни)