# Техникалық мәліметтер

Ылғалды/құрғақ шаңсорғыш | GAS 20 L SFC
--- | ---
Өнім нөмірі |  | ‎3 601 J7B 1..‎‎‎‎
Номиналды кернеу | В | 220–240
Номиналды тұтынылатын қуат | Вт | 1200
Жиілік | Гц | 50–60
Контейнер көлемі (брутто/нетто) | л | 19/15
Нетто салмағы (сұйықтық) | л | 11,5
Шаң жинағыш қаптың көлемі | л | 7,5
Макс. вакуумA)
Шаңсорғыш | гПа | 202
Турбина | гПа | 215
Макс. көлемді ағынA)
Шаңсорғыш | л/с м³/с | 31,5 0,0315
Турбина | л/с м³/с | 62 0,062
Макс. сору қуаты | Вт | 245
Қатпарлы сүзгі ауданы | м² | 0,28
Шаң класы |  | L
Салмағы EPTA‑Procedure 01:2014 құжатына сай | кг | 6,4
Қорғаныс класы |  | /I
Шаңсорғыштың қорғаныс дәрежесі |  | IPX4
Швейцариялық желілік ашаның қорғаныс дәрежесі |  | IP55

A)

  Ø 35 мм және ұзындығы 3 м сору шлангымен өлшелген

Мәліметтер [U] 230 В кесімді кернеуге арналған. Басқа кернеу және елде қабылданған заңдар бұл мәліметтерді өзгертуі мүмкін.

Мәндер өнімге байланысты өзгешеленуі мүмкін, сондай-ақ пайдалану және қоршаған орта шарттарына бағынуы мүмкін. Қосымша ақпаратты мына мекенжай бойынша қараңыз: www.bosch-professional.com/wac.

Іске қосу/тоқтату автоматикасыA)
| Номиналды кернеу | Максималды қуат | Минималды қуат
--- | --- | --- | ---
EU | 230 В | 2000 Вт | 100 Вт
FR | 230 В | 2000 Вт | 100 Вт
UK | 230 В | 1700 Вт | 100 Вт
CH | 230 В | 1100 Вт | 100 Вт
DK | 230 В | 1100 Вт | 100 Вт

A)

  Жалғанған электр құралының рұқсат етілген қосылым қуаты туралы деректер (елге байланысты)