# Delovanje

- Pred izvajanjem vzdrževalnih del, čiščenjem, spreminjanjem nastavitev, menjavo pribora ali shranjevanjem sesalnika izvlecite vtič iz vtičnice. S tem previdnostnim ukrepom boste preprečili nenameren zagon sesalnika.

Pri uporabi sesalnika pazite na to, da so sprednja kolesca (9) skupaj z zavorami za sprednja kolesca (10) blokirana, saj boste tako zavarovali sesalnik pred nenamernim premikanjem. Pred delovanjem preverite, ali kolesa (8) in sprednja kolesca (9) na določeni podlagi delujejo pravilno.

Uporaba
Suho sesanje
Mokro sesanje
Polsamodejno čiščenje filtra