# Eliminação de falhas

- Se ocorrer uma falha (p. ex. quebra do filtro), o aspirador tem de ser desligado de imediato. A falha tem de ser eliminada antes da nova colocação em funcionamento.

Problema | Solução
--- | ---
A turbina de aspiração não arranca. | Verificar o cabo de corrente elétrica, a ficha de rede, o fusível, a tomada e o flutuador (29).
Prima brevemente a tecla de ligar/desligar (4) ou ligue a ferramenta elétrica (3) conectada à tomada.
A turbina de aspiração desliga-se. | Esvaziar o recipiente (1).
A turbina de aspiração não arranca depois de se esvaziar o recipiente. | Desligar o aspirador e esperar 5 segundos, e depois dos 5 segundos voltar a ligar.
Limpar o flutuador (29).
O poder de aspiração enfraquece. | Eliminar os entupimentos do bocal de aspiração, do tubo de aspiração (21), da mangueira de aspiração (17) ou do filtro com pregas (28).
Substituir saco descartável (20) ou saco do pó.
Colocar corretamente a parte superior (6) e fechar os fechos (7).
Substituir o filtro com pregas (28).
Saída de pó ao aspirar | Verificar a montagem correta do filtro com pregas (28).
Substituir o filtro com pregas (28).
O dispositivo de desligamento automático (aspirar líquidos) não arranca. | Limpar o flutuador (29).
O dispositivo de desligamento automático não funciona com líquidos não condutores eletricamente ou na formação de espuma. Verificar regularmente o nível de enchimento.