# Operación

- Retire el enchufe de la caja de enchufe antes de realizar tareas de mantenimiento o limpieza en el aspirador, ajustes del aparato, cambiar accesorios o guardar el aspirador. Esta medida preventiva reduce el riesgo de conectar accidentalmente el aspirador.

Durante el funcionamiento del aspirador, asegúrese de que los rodillos-guía (9) estén bloqueados con el freno de los rodillos-guía (10) para protegerlo de un desplazamiento involuntario. Pruebe la función las ruedas (8) y de los rodillos-guía (9) antes del uso con la superficie respectiva.

Puesta en marcha
Aspiración en seco
Aspiración en húmedo
Limpieza de filtro semiautomática