# Lietošana

- Atvienot vakuumsūcēja kontaktdakšu no elektrotīkla kontaktligzdas pirms vakuumsūcēja apkalpošanas, tīrīšanas vai iestatīšanas, piederumu nomaiņas vai novietošanas uzglabāšanai. Šāds piesardzības pasākums ļauj novērst vakuumsūcēja nejaušu ieslēgšanos.

Vakuumsūcēja lietošanas laikā raugiet, lai pagriežamie ritenīši (9) būtu nofiksēti ar pagriežamo ritenīšu bremzēm (10), tādējādi nodrošinot vakuumsūcēju pret neparedzētu aizripošanu. Pirms lietošanas pārbaudiet brīvgaitas ritenīšu (8) un pagriežamo ritenīšu (9) kustību uz attiecīgās pamatnes.

Uzsākot lietošanu
Sausā uzsūkšana
Mitrā uzsūkšana
Pusautomātiskā filtra tīrīšana