# Τεχνικά στοιχεία

Απορροφητήρας υγρής/στεγνής αναρρόφησης |  | GAS 20 L SFC
--- | --- | ---
Κωδικός αριθμός |  | ‎3 601 J7B 1..‎‎‎‎
Ονομαστική τάση | V | 220–240
Ονομαστική ισχύς | W | 1.200
Συχνότητα | Hz | 50–60
Όγκος δοχείου (μικτά/καθαρά) | l | 19/15
Καθαρός όγκος (υγρά) | l | 11,5
Όγκος σάκου σκόνης | l | 7,5
Μέγ. υποπίεσηA)
Απορροφητήρας | hPa | 202
Στρόβιλος | hPa | 215
Μέγ. ογκομετρική ροήA)
Απορροφητήρας | l/s m³/s | 31,5 0,0315
Στρόβιλος | l/s m³/s | 62 0,062
Μέγ. ισχύς αναρρόφησης | W | 245
Επιφάνεια πτυχωτού φίλτρου | m² | 0,28
Κατηγορίας σκόνης |  | L
Βάρος κατά EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 6,4
Κατηγορία προστασίας |  | /I
Βαθμός προστασίας απορροφητήρα |  | IPX4
Βαθμός προστασίας φις, Ελβετία |  | IP55

A)

  Μετρημένη με έναν εύκαμπτο σωλήνα αναρρόφησης Ø 35 mm και 3 m μήκος

Τα στοιχεία ισχύουν για μια ονομαστική τάση [U] 230 V. Σε περίπτωση που υπάρχουν αποκλίνουσες τάσεις και στις ειδικές για κάθε χώρα εκδόσεις αυτά τα στοιχεία μπορεί να διαφέρουν.

Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το προϊόν και υπόκεινται σε συνθήκες εφαρμογής καθώς και περιβάλλοντος. Περισσότερες πληροφορίες κάτω από www.bosch-professional.com/wac.

Διάταξη αυτόματης εκκίνησης/στάσηςA)
| Ονομαστική τάση | Μέγιστη ισχύς | Ελάχιστη ισχύς
--- | --- | --- | ---
EE | 230 V | 2.000 W | 100 W
FR | 230 V | 2.000 W | 100 W
UK | 230 V | 1.700 W | 100 W
CH | 230 V | 1.100 W | 100 W
DK | 230 V | 1.100 W | 100 W

A)

  Στοιχεία της επιτρεπόμενης ισχύος σύνδεσης του συνδεδεμένου ηλεκτρικού εργαλείου (ειδική για κάθε χώρα)