# Aspirare uscată

## Aspirarea pulberilor depuse

- Pentru pornirea aspiratorului, apasă scurt tasta de pornire/oprire (4).
- Pentru oprirea aspiratorului, apasă din nou tasta de pornire/oprire (4).

## Aspirarea prafului generat de sculele electrice în timpul funcţionării acestora (consultă imaginea E)

- În încăpere trebuie să existe un ritm satisfăcător de împrospătare a aerului (L), în cazul în care aerul uzat se reîntoarce în aceasta. Respectaţi reglementările naţionale corespunzătoare.

În aspirator este integrată o priză cu contact de protecţie (3). Poţi racorda la aceasta o sculă electrică externă. Ţine cont de puterea racordată maximă admisă a sculei electrice racordate.

- Montează adaptorul de aspirare (18).
- Introdu adaptorul de aspirare (18) în racordul de aspirare al sculei electrice.

Observaţie: În cazul lucrului cu scule electrice care au un orificiu mic de admisie a aerului în furtunul de aspirare (de exemplu, ferăstraie verticale, şlefuitoare etc.), este necesar ca orificiul de admisie a aerului suplimentar (26) al adaptorului de aspirare (18) să fie deschis. Numai astfel curăţarea semiautomată a filtrului (SFC) va putea funcţiona fără probleme.
În acest scop, roteşte inelul de deasupra orificiului de admisie a aerului suplimentar (26) până când orificiul se deschide la maxim.

- Pentru punerea în funcţiune a sistemului de pornire/oprire automată al aspiratorului, apasă scurt tasta de pornire/oprire (4).
- Pentru punerea în funcţiune a aspiratorului, porneşte scula electrică racordată la priză (3). Aspiratorul porneşte automat.
- Opreşte scula electrică pentru a finaliza aspirarea.
  Funcţia de post-funcţionare a pornirii/opririi automate continuă să mai funcţioneze până la 15 secunde pentru a aspira pulberile reziduale din furtunul de aspirare.
- Pentru a opri aspiratorul, apasă tasta de pornire/oprire (4).