# Данные по шуму и вибрации

Шумовая эмиссия определена в соответствии с EN 60335-2-69.

А-взвешенный уровень звукового давления от пылесоса обычно составляет 72 дБ(A). Погрешность K = 2 дБ. Уровень шума во время работы может превышать указанные значения. Используйте средства защиты органов слуха!

Суммарная вибрация ah (векторная сумма трех направлений) и погрешность K определены в соответствии с EN 60335-2-69:
ah < 2,5 м/с2, K = 1,5 м/с2.