# Tekniske data

Våt-/tørrsuger |  | GAS 20 L SFC
--- | --- | ---
Artikkelnummer |  | ‎3 601 J7B 1..‎‎‎‎
Nominell spenning | V | 220–240
Opptatt effekt | W | 1200
Frekvens | Hz | 50–60
Beholdervolum (brutto/netto) | l | 19/15
Nettovolum (væske) | l | 11,5
Støvposevolum | l | 7,5
Maks. vakuumA)
Støvsuger | hPa | 202
Turbin | hPa | 215
Maks. volumstrømA)
Støvsuger | l/s m³/s | 31,5 0,0315
Turbin | l/s m³/s | 62 0,062
Maks. sugeeffekt | W | 245
Areal foldefilter | m² | 0,28
Støvklasse |  | L
Vekt i samsvar med EPTA‑Procedure 01:2014 | kg | 6,4
Kapslingsgrad |  | /I
Kapslingsgrad, suger |  | IPX4
Kapslingsgrad nettstøpsel Sveits |  | IP55

A)

  Målt med støvsugerslange med diameter på 35 mm og lengde på 3 m

Angivelsene gjelder for merkespenning [U] på 230 V. Ved avvikende spenning og på utførelser for bestemte land kan disse angivelsene variere.

Verdiene kan variere avhengig av produktet, bruksområdet og miljøforholdene. Du finner mer informasjon på www.bosch-professional.com/wac.

Start/stopp-automatikkA)
| Nominell spenning | Maksimumseffekt | Minimumseffekt
--- | --- | --- | ---
EU | 230 V | 2000 W | 100 W
FR | 230 V | 2000 W | 100 W
UK | 230 V | 1700 W | 100 W
CH | 230 V | 1100 W | 100 W
DK | 230 V | 1100 W | 100 W

A)

  Informasjon om tillatt tilkoblingseffekt for tilkoblet elektroverktøy (landsspesifikk)