# Робота

- Витягніть штепсель з розетки, перш ніж виконувати роботи з технічного обслуговування або очищення, налаштовувати пилосмок, міняти приладдя або перш ніж відкласти пилосмок. Ці попереджувальні заходи з техніки безпеки зменшують ризик випадкового запуску пилосмока.

При експлуатації пилосмока переконайтеся в тому, що напрямні ролики (9) заблоковані гальмами (10), щоб запобігти ненавмисному відкочуванню пилосмока. Перед експлуатацією перевірте функціонування коліс (8) та напрямних роликів (9) на відповідній поверхні.

Початок роботи
Сухе відсмоктування
Вологе відсмоктування
Напівавтоматичне очищення фільтра