# Technische gegevens

Alleszuiger |  | GAS 20 L SFC
--- | --- | ---
Productnummer |  | ‎3 601 J7B 1..‎‎‎‎
Nominale spanning | V | 220–240
Nominaal opgenomen vermogen | W | 1200
Frequentie | Hz | 50–60
Capaciteit reservoir (bruto/netto) | l | 19/15
Nettovolume (vloeistof) | l | 11,5
Inhoud stofzak | l | 7,5
Max. onderdrukA)
Zuiger | hPa | 202
Turbine | hPa | 215
Max. volumestroomA)
Zuiger | l/s m³/s | 31,5 0,0315
Turbine | l/s m³/s | 62 0,062
Max. zuigcapaciteit | W | 245
Oppervlakte plooifilter | m² | 0,28
Stofklasse |  | L
Gewicht volgens EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 6,4
Isolatieklasse |  | /I
Beschermklasse zuiger |  | IPX4
Bescherm netstekker Zwitserland |  | IP55

A)

  gemeten met een zuigslang Ø 35 mm en 3 m lengte

De gegevens gelden voor een nominale spanning [U] van 230 V. Bij afwijkende spanningen en in landspecifieke uitvoeringen kunnen deze gegevens variëren.

Waarden kunnen afhankelijk van product variëren en onderhevig zijn aan toepassings- en omgevingsvoorwaarden. Meer informatie vindt u op www.bosch-professional.com/wac.

Automatische start/stopA)
| Nominale spanning | Maximaal vermogen | Minimaal vermogen
--- | --- | --- | ---
EU | 230 V | 2000 W | 100 W
FR | 230 V | 2000 W | 100 W
UK | 230 V | 1700 W | 100 W
CH | 230 V | 1100 W | 100 W
DK | 230 V | 1100 W | 100 W

A)

  Vermelding van het toegestane aansluitvermogen van het aangesloten elektrisch gereedschap (landspecifiek)