# Suho sesanje

## Sesanje nabranega prahu

- Za vklop sesalnika na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop (4).
- Za izklop sesalnika ponovno pritisnite tipko za vklop/izklop (4).

## Odsesavanje med uporabo električnih orodij (glejte sliko E)

- Če se odpadni zrak vrača v prostor, mora biti v prostoru zagotovljeno ustrezno zračenje (L). Upoštevajte ustrezne nacionalne predpise.

V sesalniku je nameščena varnostna vtičnica (3). Nanjo lahko priključite zunanje električno orodje. Upoštevajte največjo dovoljeno priključno moč priključenega električnega orodja.

- Namestite adapter za odsesavanje (18).
- Adapter za odsesavanje (18) namestite na priključek za odsesavanje električnega orodja.

Opozorilo: Pri delu z električnimi orodji z majhnim dovodom zraka v gibko sesalno cev (npr. vbodne žage, brusilnik itd.) je treba odpreti vhodno zračno odprtino (26) nastavka za odsesavanje (18). Samo na ta način lahko polsamodejno čiščenje filtra (SFC) brezhibno deluje.
Obroč pri odprtini za vdorni zrak (26) vrtite, dokler ni odprtina povsem odprta.

- Za vklop samodejnega vklopa/izklopa sesalnika na kratko pritisnite tipko za vklop/izklop (4).
- Za zagon sesalnika vklopite električno orodje, priključeno na vtičnico (3). Sesalnik se zažene samodejno.
- Za izklop odsesavanja izklopite električno orodje.
  Samodejni vklop/izklop poskrbi, da orodje deluje še do 15 sekund po izklopu orodja, da iz gibke sesalne cevi posesa preostali prah.
- Za izklop pritisnite tipko za vklop/izklop (4).