# قرار دادن/برداشتن کیسه ی زباله یا کیسه ی گرد و غبار (مکش خشک)
(رجوع کنید به تصاویر D2–D1)

جهت مکش خشک می توانید یک کیسه زباله (20) یا یک کیسه ی گرد غبار (متعلقات) را در محفظه (1) قرار دهید. اینگونه برداشتن کیسه ی گرد و غبار آسان تر می شود.

##

- درب‌ها (7) را باز کنید و قسمت بالایی مکنده (6) را بردارید.

- کیسه ی زباله (20) را از طرف سوراخ ورودی به جلو در محفظه (1) قرار دهید.
- دهانه ورودی را از طرف فلانژ اتصال تا بریدگی فلانژ اتصال بکشید.
- مطمئن شوید که کیسه زباله (20) کاملا بر دیوارهای داخلی محفظه (1) واقع شود.
- بقیه کیسه زباله (20) را روی دیواره محفظه (1) بکشید.

- قسمت بالایی مکنده (6) را قرار دهید و درب‌ها (7) را ببندید.

##

- درب‌ها (7) را باز کنید و قسمت بالایی مکنده (6) را بردارید.

- کیسه زباله (20) پر شده را از فلنج اتصال رو به عقب بیرون بکشید.
- کیسه زباله (20) را با احتیاط از محفظه (1) بردارید، بدون اینکه به آن آسیبی برسد.
  در این حین دقت کنید که کیسه زباله به فلنج اتصال یا سایر اشیاء تیز مالیده نشود.
- سپس کیسه زباله (20) را در زیر دهانه ورودی محکم کنید.

##

- درب‌ها (7) را باز کنید و قسمت بالایی مکنده (6) را بردارید.

- کیسه گرد و غبار پُر را از فلانژ اتصال بردارید. دریچه ی کیسه زباله را با هم آوردن درب آن ببندید. کیسه گرد و غبار بسته را از محفظه (1) بردارید.
- یک کیسه گرد و غبار نو را روی فلانژ اتصال مکنده قرار دهید. مطمئن شوید که کیسه گرد و غبار به طور کامل از طرف طول روی دیواره داخلی مکنده (1) قرار گرفته باشد.

- قسمت بالایی مکنده (6) را قرار دهید و درب‌ها (7) را ببندید.