# Datos técnicos

Aspirador en húmedo/seco |  | GAS 20 L SFC
--- | --- | ---
Número de artículo |  | ‎3 601 J7B 1..‎‎‎‎
Tensión nominal | V | 220–240
Potencia absorbida ‌nominal | W | 1200
Frecuencia | Hz | 50–60
Capacidad del depósito (bruta/neto) | l | 19/15
Volumen neto (líquido) | l | 11,5
Capacidad del saco colector de polvo | l | 7,5
Depresión máx.A)
Aspirador | hPa | 202
Turbina | hPa | 215
Caudal volumétrico máx.A)
Aspirador | l/s m³/s | 31,5 0,0315
Turbina | l/s m³/s | 62 0,062
Potencia máx. de aspiración | W | 245
Superficie del filtro de pliegues | m² | 0,28
Clase de polvo |  | L
Peso según EPTA-Procedure 01:2014 | kg | 6,4
Clase de protección |  | /I
Clase de protección del aspirador |  | IPX4
Clase de protección del enchufe en Suiza |  | IP55

A)

  medido con una manguera de aspiración de 35 mm de Ø y 3 m de longitud

Las indicaciones son válidas para una tensión nominal [U] de 230 V. Estas indicaciones pueden variar con tensiones divergentes y en ejecuciones específicas del país.

Los valores pueden variar dependiendo del producto y están sujetos a la aplicación y a las condiciones medioambientales. Más información en www.bosch-professional.com/wac.

Inicio/parada automáticosA)
| Tensión nominal | Máxima potencia | Mínima potencia
--- | --- | --- | ---
UE | 230 V | 2000 W | 100 W
FR | 230 V | 2000 W | 100 W
UK | 230 V | 1700 W | 100 W
CH | 230 V | 1100 W | 100 W
DK | 230 V | 1100 W | 100 W

A)

  Indicación de la potencia de conexión admisible de la herramienta eléctrica conectada (especifica del país)